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MODEL : QVGA급 열화상 네트워크 뷸렛 카메라 (TNO-3010T)


1. 개 요
TNO-3010T는 열상소자를 활용하여 대상물의 표면온도를 비접촉으로 관측하고
열화상으로 표시 가능한 카메라입니다. 다양한 칼라 팔레트를 활용하여 사용자가 원하는
최적의 색으로 모니터링 가능합니다. 
     
· QVGA급 열상소자 적용
· H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원
· 2.7mm 고정초점렌즈, 온도분해능 60mK
· 온도변화 감지, 충격 감지
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2. 제 원 

1) 영 상
A. 열상소자  : Uncooled micro bolometer 
B. 픽셀크기  : 12㎛
C. 온도분해능 : 60mK
D. 해상도    :  320×240
E. 프레임    : 모든 해상도 최대 30fps
F. 영상출력  : CVBS: Wisenet5 설치용 / USB: Micro USB Type B 설치용
2) 렌 즈
A. 초점거리  : 2.7mm 고정초점
B. 화각      : F1.0 / H:50.0˚, V:36.4˚, D:65.3˚
C. [bookmark: _GoBack]최소지근거리 : 0.3m
3) 팬/틸트/회전
A. 범위      : 지원 안함
4) 카메라 기능
A. 칼라팔레트 : Whitehot, Blackhot, Rainbow, Rainbow2, Sepia, Red, Iron, Custom
B. 지능형분석 : 방향 감지, 움직임 감지, 발생 / 소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지, 온도 변화 감지, 음원 분류, 충격 감지
C. 알람     : 입력 1 / 출력 2
D. 오디오   : 입력 (마이크/라인), 지원전압(2.5VDC(4mA)), 출력 (라인), 최대 출력레벨 (1Vrms)
E. 흔들림보정 : 자이로센서 이용한 보정
5) 네트워크
A. 영상압축  : H.265 / H.264 / MJPEG
B. 스마트압축 : WiseStreamⅡ 지원
C. 동시접속  : 최대 20명(유니캐스트 적용시)
D. 동시전송  : 멀티스트리밍(최대 10개 프로파일)
E. 오디오통신 : 양방향
F. 보안      : HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록, 802.1X 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP), 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA)
G. S/W연동  : ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API), Wisenet open platform

6) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -40℃ ~ 60℃ / 90%RH 이하
B. 인증      : KC인증, IK10, IP66, NEMA 4X
C. 전원      : AC 24V, DC 12V, PoE(IEEE802.3af. Class3)
D. 소비전력  : 최대 9.2W(AC 24V), 7.8W(DC 12V), 8.7W(PoE)
E. 크기/무게  : Φ147.51x375.3mm(58.07x147.76") / 2512g
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