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MODEL : VGA급 열화상 네트워크 뷸렛 카메라 (TNO-4030TR)

[bookmark: _GoBack]
1. 개 요
TNO-4030TR는 열상소자를 활용하여 대상물의 표면온도를 비접촉으로 관측하고
열화상으로 표시 가능한 카메라입니다. 다양한 칼라 팔레트를 활용하여 사용자가 원하는
최적의 색으로 모니터링 가능합니다. 
     
· VGA급 열상소자 적용
· H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원
· 13mm 고정초점렌즈, 온도분해능 50mK
· 온도변화 감지, 자이로센서 이용한 흔들림보정
· 다양한 칼라 팔레트(WhiteHot, BlackHot, Rainbow, Custom, Sepia, Red, Iron) 









[image: ]










[image: ][image: ][image: ]


2. 제 원 

1) 영 상
A. 열상소자  : Uncooled Microbolometer
유효화소 640(H) x 480(V)
B. 픽셀크기  : 17㎛
C. 온도분해능 : 50mK
D. 해상도    : 640×480 /640×360 /320×240
E. 프레임    : 모든 해상도 최대 30fps
F. 영상출력  : CVBS(720×480, 설치용), USB(1280×720, USB type B, 설치용)
2) 렌 즈
A. 초점거리  : 13mm 고정초점
B. 화각      : 48.6°(H) × 36.4°(V) × 61.6°(D)
C. 최소지근거리 : 5m
3) 팬/틸트/회전
A. 범위      : 지원 안함
4) 카메라 기능
A. 칼라팔레트 : WhiteHot, BlackHot, Rainbow, Custom, Sepia, Red, Iron
B. 지능형분석 : 템퍼링, 배회, 방향감지, 가상선, 음원 분류, 출/입, 나타남/사라짐, 온도변화 감지
C. RS-485   : 미지원
D. 알람     : 입력 1 / 출력 2
E. 오디오   : 입력 (마이크/라인), 지원전압(2.5VDC(4mA))
          출력 (라인), 최대 출력레벨 (1Vrms)
F. 픽셀카운터 : 지원
G. 흔들림보정 : 자이로센서 이용한 보정
5) 네트워크
A. 영상압축  : H.265 / H.264 / MJPEG
B. 스마트압축 : WiseStreamⅡ 지원
C. 동시접속  : 최대 20명(유니캐스트 적용시)
D. 동시전송  : 멀티스트리밍(최대 10개 프로파일)
E. 오디오통신 : 양방향
F. 보안      : HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) 인증, IP주소필터링, 사용자접속로그
G. S/W연동  : ONVIF Profile S/G, SUNAPI 2.2.1(HTTP API), Open Platform
H. 웹뷰어    : OS (Windows7, 8.1, 10) (MAC 10.10 ~ 12)






6) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -40℃ ~ 60℃ / 90%RH 이하
B. 인증      : KC인증, IK10 내충격 인증
C. 전원      : AC 24V, DC 12V, PoE(IEEE802.3af. Class3)
D. 소비전력  : 최대 10.5W(AC 24V), 9W(DC 12V), 10W(PoE)
E. 크기/무게  : 101.97mm(Ø)Ⅹ401.8mm(H), 3.12Kg
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