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MODEL : 네트워크 2MP 차량번호 인식 하우징일체형(TNO-6070RHLP)

1. 개 요
TNO-6070RHLP는 자체 개발칩을 내장한 차량번호 인식 기능이 탑재된 하우징일체형 카메라입니다..
2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 CMOS
2) 저조도       : 최저조도 0.006Lux(F1.2, 1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED on) /최소지근거리 10m
3) 렌즈         : 초점 12~50mm 메뉴얼 /최대구경비 F1.5/DC Auto iris
4) 화각         : 20˚
5) 보정         : BLC, WDR/노이즈제거SSNR,SSDR
6) LDC(렌즈왜곡보정) : 지원
7) [bookmark: _GoBack]지능형 분석 : 번호인식, Traffic Management
8) 오디오      :선택가능(마이크/라인입력),  G.711 / G.726 / 양방향
9) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
10) 시리얼통신 : RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell)
11) 동작온습도  : -20°C ~ +55°C / 90% RH 이하
12) 인증        : IP66, KC
13) 전원        : AC100~240V, 50/60Hz, 30W
14) 외관        : 화이트/ Aluminium/외형치수 200(W)x150(H)x570(L)mm(7.87x5.91x22.44"), 4.1Kg
15) 기타 : 야간가시거리 20m, 시속 20Km 이내 차량번호 인식, 최대 인식차선 1차선

http://www.hanwhavision.com/


image1.png




