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MODEL : 2M 하우징 일체형 차량번호 인식 카메라 (TNO-6071RHLP)

1. 개 요
TNO-6071RHLP 는 2M 하우징 일체형 차량번호 인식 카메라 입니다.
2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2" CMOS
2) 해상도       : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448,  
720x576, 720x480, 640x480, 640x360
3) 렌즈         : 12~50mm C mount DC auto iris, F1.5, 최소지근 거리 10m
4) 화각         : 20°
5) 최저조도     : 컬러: 0.006Lux(F1.2, 1/30초) 흑백: 0.0006Lux(F1.2, 1/30초), 30/25fps
컬러: 0.012Lux(F1.2, 1/60초) 흑백: 0.0012Lux(F1.2, 1/60초), 60/50fps
컬러: 0.024Lux(F1.2, 1/120초) 흑백: 0.0024Lux(F1.2, 1/120초), 120/100fps
6) 영상흔들림 보정 : 지원(자이로 센서 내장)
7) 지능형 분석 : ANPR, MMCR (Maker, Model, Color Recognition) 및 Traffic Management
8) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, 
SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, 
DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP)
9) 동작 온습도  : -Normal: -20°C ~ +55°C (-4°F ~ +131°F) / 90% RH 이하,
Intermittent : -20°C~+60°C(-4°F ~ +140°F) / 90% RH 이하
10) 인증        : IP66, KC
11) 전원        : 220VAC, AC100-240V~, 50/60Hz, 30W
12) 색상/재질   : White / Aluminum : Body, White / Front Rear
13) 제품 사이즈 / 무게 :  200(W)x150(H)x570(L)mm(7.87x5.91x22.44"), 4.1Kg(TBD)
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