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MODEL : 네트워크 2MP 차량번호 인식 뷸렛(TNO-6081RLP)

1. 개 요
TNO-6081RLP는 자체 개발칩을 내장한 차량번호 인식 기능이 탑재된 네트워크 뷸렛 카메라입니다..
2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 CMOS
2) 저조도       : 최저조도 0.007Lux(F1.3, 1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED on) /야간가시거리 40m
3) 렌즈         : 초점 4.3~9.33mm전동가변2.1배/최대구경비 F1.3~2.15/DC Auto iris,P-iris,Simple focus
4) 화각         : H: 103.1˚(광각)~44.5˚(망원) / V: 54.2˚(광각)~24.9˚(망원)
5) 보정         : BLC, WDR(120dB)/노이즈제거SSNR,SSDR
6) LDC(렌즈왜곡보정) : 지원
7) 지능형 분석 : 번호인식, 차량인식(메이커, 모델, 색상) 및 Traffic Management
8) 오디오      :선택가능(마이크/라인입력),  G.711 / G.726 / 양방향
9) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
10) 동작온습도  : -50°C ~ +55°C / 90% RH 이하
11) 인증        : IP67, IP66, IK10, NEMAX 
12) 전원        : PoE+: 최대 19.50W, 표준 16.00W, 12VDC: 최대 17.00W, 표준 13.50W
13) 외관        : 색상,재질/Dark gray / Aluminium/외형치수Ø91 x H368.6mm/무게2.48Kg
14) [bookmark: _GoBack]기타 : 최대 10m, 시속 50Km 이내 차량번호 인식, 최대 인식차선 1차선, 투광기 필수(별매)
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