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MODEL : 2M 네트워크 32배 방진/방폭 카메라(TNO-6322ER)

1. 개 요
[bookmark: _GoBack]TNO-6322ER는 2메가 1/2.8형 CMOS를 장착, 32배 광학줌과 더불어 16배 디지털줌을 지원하고 사람이 접근하기 어려운 가스 및 폭발물 취급 장소 등 고위험 지역을 안전하게 감시가 가능하도록 설계 및 방진/방폭인증을 획득한 고해상도 32배 와이퍼 장착 방진/방폭 카메라 입니다.

2. 제 원 
1)촬상소자     : 1/2.8형 CMOS, 최대1920x1080 해상도/H.264 최대 60fps 지원
2)렌즈         : 초점4.44~142.6mm(광학32배,디지털16배)/구경비F1.6~F4.4/DC Auto Iris
                 화각 H:61.8°(Wide)~2.19°(Tele)/V:36.2°(Wide)~1.24°(Tele)
                 포커스제어(Auto/Manual/One push), 최저조도 흑백 0.005Lux(F1.6/30IRE)
3)보정         : Day&night/WDR(120dB)/SSDR/SSNR5/DIS/Defog/화이트발란스/BLC
4)움직임감지   : Off / On (최대 8개의 다각형 영역 설정 가능)
5)영상분석     : 디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 자동 추적, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지
6)알람         : 알람입출력(입력1,출력1),  지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력
7)네트워크     : RJ-45 (10/100BASE-T)
                 IPv4,IPv6/전송방식(유니캐스트(최대20명동시접속)/멀티캐스트)
                 프로토콜 IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, 
SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, 
PIM-SM, UPnP, Bonjour
8)보안         : HTTPS(SSL) 인증 방식,Digest 인증 방식,IP 주소 필터링,사용자 접속 로그 기록, 
802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP)
9)웹페이지 언어: 한국어
10)동작환경    : -40°C~+60°C/90% RH 이하/IP67, IK10, IECEx, ATEX, KCs, KC, CE
11)전원,외관   : 사용전원 24VAC/전력최대45W/실버색,스테인리스(SUS316L)외형 175X242.5X320mm / 11.5Kg 
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