[image: ]제품 사양서 

MODEL : 6K AI Bullet 초고해상도 카메라 (TNO-A26081)


1. 개 요
TNO-A26081는 6K 초고해상도 26MP 기반에 AI엔진 (NPU) 기반 분석기능 탑재로 AI 엔진 기반 분석 - 객체 감지, 가상선(출입/방향), 가상 영역(배회/침입/입장/퇴장), 움직임감지, Bestshot 등의 기능을 제공하는 카메라이다. 

• 초고해상도 26MP (최대 해상도 6240X4160)
• 최대 30fps @ all resolutions (H.265, H.264, MJPEG)
• Diagonal 28.3mm 1.8" CMOS
• 55~250mm(4.54x) 수동 가변 초점 렌즈
• AI 엔진 기반 분석 - 객체 감지,가상선(출입/방향),
가상 영역(배회/침입/입장/퇴장),움직임감지,Bestshot
• Hallway View, WiseStreamⅢ (AI 엔진 기반)
• PoE++(IEEE802.3bt type3, Class6), 12VDC
• IP66/IP67, IK10, NEMA4X
• TPM with FIPS 140-3 level 3
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2. 제 원 
1) 촬상소자         : Diagonal 28.3mm 1.8" CMOS
2) 비디오압축방식   : H.265, H.264, MJPEG
3) 해상도           : 6240x4160(WiseAI off 30fps, WiseAI on 20fps), 3840x2160, 
2880x1920, 1920x1280, 1600x1200, 1440x960, 1280x800, 1024x768, 
1280x720, 720x480, 640x480
4) 프레임레이트     H.265/H.264: Max. 30fps, MJPEG: Max. 30fps(@26MP Max. 1fps)
5) 최저조도         : 컬러 : 0.2Lux(F4.0, 1/30sec), 흑백 : 0.02Lux(F4.0, 1/30sec)
6) 영상출력         : USB: Micro USB Type C, 1280x720 설치용
7) 렌즈             : 55~250mm(4.54x) manual varifocal, F4(광각)~F5.6(협각),
H: 24°(광각)~5.4°(협각)
V: 16°(광각)~3.6°(협각)
D: 29°(광각)~6.5°(협각)
8) 최소 지근거리    : 0.85m
9) 렌즈 타입        : Canon EF-S, Canon EF-S 55~250mm F4-5.6 IS STM
10) Day & Night      : AUTO(ICR)
11) 역광보정         : BLC, SSDR
12) 노이즈 제거      : SSNRⅤ, WiseNRⅡ(AI엔진 기반)
13) 지능형 분석
분류 가능한 객체: 사람/얼굴/차량/번호판
Attributes: 사람(성별, 옷 색상, 가방), 얼굴(나이, 성별, 얼굴마스크, 안경), 차량
(타입:car/bus/truck/motorcycle/bicycle, 색상)
객체별 Bestshot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트
- 객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감), 움직임 감지
분석 이벤트
- 디포커스 감지, 템퍼링, 안개 감지, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지, 
가상영역(나타남/사라짐)
* 일부 분석 이벤트는 사람/차량만 감지 
     14)비즈니스 인텔리전스 : AI엔진 기반 분석: 피플/차량 카운팅, 대기열관리, 히트맵
15)알람 입/출력     : 구성 가능한 I/O 포트 2개
16)알람 트리거      : 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, 스케쥴, MQTT 구독
17)알람 이벤트      : 알람 트리거 발생시
- 파일 전송 및 업로드(이미지/비디오클립): e-mail/FTP
- 알림: e-mail / 녹화: SD/SDHC/SDXC or NAS
- 알람 출력 / 음원 재생 / MQTT: 발행
- Handover: HTTP/HTTPS/TCP 통한 메시지 전송
18)오디오 입력/출력 : 선택가능(마이크/라인입력) / 라인 출력, 최대 출력: 1Vrms
19)기타             : Metal shielded RJ-45(10/100/1000 BASE-T), SFP slot(100/1000 
Mbps), Micro SD/SDHC/SDXC 2슬롯 최대 1TB(512GBx2)
20)동작온습도       : -40°C~+55°C (-40°F~+131°F) / 0~100% RH(condensing)
Air vent를 통한 습도 제어
21)전원 및 소비전력 : PoE++(IEEE802.3bt type3, Class6, Injector not included), DC12V
                     PoE++ : Max 44.3W, Typical 24.9W
12VDC : Max 35.4W, Typical 19.6W
22)규격인증
   가. EMC          : FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A),
CE/UKCA
- EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A , KS C 9835
        나. 안전         : UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC/EN 62471
        다. 환경         : IEC/EN 63000, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10,
NEMA 250 type 4X
23)크기 및 무게     : 193.5x193.5x532mm, 8100g
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