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MODEL : 온도표시 AI 열화상 카메라(TNO-C3030TRA)

1. 개 요
TNO-C3030TRA는 AI 엔진기반 객체분류 가능 열화상 카메라입니다..
2. 제 원 
1) 촬상소자     : 비냉각식 마이크로볼로미터(8~14um)
2) 해상도       : 768x576, 384x288(original), H.265/H.264/MJPEG: Max. 30fps, NETD <30mK
3) 렌즈         : 9.7mm 고정초점 / 최대구경비 F1.0, 최소지근거리 2.8m
4) 화각         : H: 37.9° / V: 28.7° / D: 46.7°
5) 지능형 분석 : 분류 가능한 객체: 사람/차량, BestShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트
- 움직임 감지, 객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감)
분석 이벤트
- 디포커스, 움직임, 템퍼링, 안개/오디오 감지, 음원 분류, 충격, 가상영역(나타남/사라짐)
6) 오디오      :선택가능(마이크/라인입력), 라인 출력
7) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT
8) 온도 감지 범위 : -40°C~550°C
9) 동작온습도  : -40°C ~ +60°C / 95% RH 이하
10) 인증        : IP66, IK10, NEMA4X, ROHS - EN IEC 63000:2018
11) 전원        : PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, PoE: Max 10.8W, 12VDC: Max 9.4W
12) 외관        : 화이트/ 알루미늄 +PC/외형치수 ø93.8x233.5mm, 1.7Kg
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