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MODEL : 5M 소형 방폭 TTA 인증 AI 카메라(TNO-C8083EG)

1. 개 요
TNO-C8083EG는 TTA 인증을 받은 AI 엔진기반 객체분류 가능 카메라입니다.
• 4.77kg 가벼운 무게
• 최대 5MP 해상도
• IECEx, ATEX, KCs, JPEx 인증
• 최대 30fps (H.265/H.264/MJPEG)
• 3.2~10.2mm(3.2x) 전동가변 초점렌즈
• AI 엔진 기반 객체 분류(사람, 차량)
• AI 엔진 기반 분석 이벤트 (움직임, 객체, 가상선, 가상영역)
• 동작 온도 / 습도 -30°C~+55°C(-22°F ~ +131°F) / 0~95% RH(non-condensing)

2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8” 5M CMOS
2) 해상도       : 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448,  
720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
3) 렌즈         : 3.2~10.2mm(3.2x) 전동가변 초점렌즈 / F1.6~F3.1, 최소지근 거리 1.2m
4) 화각         : H: 95°(광각)~29°(협각), V: 69°(광각)~21°(협각), D: 126°(광각)~36°(협각)
5) 지능형 분석 : 분류 가능한 객체: 사람/차량, BestShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트
- 움직임 감지, 객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감)
분석 이벤트
- 디포커스, 움직임, 가상영역(나타남/사라짐), 피플카운팅, 대기열관리, 히트맵
6) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, 
SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, 
QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast)
7) 동작온습도  : -30°C ~ +55°C / 95% RH 이하
8) 인증        : CE, KC, IP66, IK10, ATEX, II 2 G Ex db IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db,
IECEx, Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db
9) 전원        : PoE(IEEE802.3af, Class3), PoE: 최대 9.50W, 표준 5.30W
10) 외관        : 실버 / 스테인리스 (SUS316L)/ ø100 x 215mm(ø3.94x8.46"), 4770g(10.51 Ib)
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