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MODEL : 2M 네트워크 32배 방진/방폭 팬틸트 카메라(TNU-6320E)

1. 개 요
TNU-6320E는 2메가 1/2.8형 CMOS를 장착, 32배 광학줌과 더불어 16배 디지털줌을 지원하고 사람이 접근하기 어려운 가스 및 폭발물 취급 장소 등 고위험 지역을
안전하게 감시가 가능하도록 설계 및 방진,방폭인증을 획득한 고해상도 32배 방진,방폭
카메라 입니다.

2. 제 원 
1)촬상소자     : 1/2.8형 2.38메가 CMOS/총화소1952x1116/유효화소1944x1104/SN비 50Db
                 최대1920x1080 해상도/H.264 최대 60fps 지원
2)렌즈         : 초점4.44~142.6mm(광학32배,디지털16배)/구경비F1.6~F4.4/DC Auto Iris
                 화각 H:62.8°(Wide)~2.23°(Tele)/V:36.8°(Wide)~1.26°(Tele)
                 포커스제어(Auto/Manual/One push), 최저조도 0.00025Lux(F1.6/30IRE)
3)팬/틸트      : 360°Endless/180°(-90°~90°), 프리셋:50°/초,수동:0.1°/초~40°/초
4)보정         : Day&night/WDR(120dB)/SSDR/SSNR3/DIS/Defog/화이트발란스/BLC/게인컨트롤
5)동작탐지     : Off / On (최대 4개의 4점 사각형 영역 설정 가능)
6)영상분석     : Tampering, Virtual line, Enter/Exit, (Dis)Appear, Face detection
7)알람         : 알람입출력(입력1,출력1)
                 검출(움직임,템퍼링, 얼굴), 비디오 분석, 알람입력, 네트워크 단절
8)네트워크     : RJ-45 (10/100BASE-T)/압축방식 H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG/
                 IPv4,IPv6/전송방식(유니캐스트(최대10명동시접속)/멀티캐스트)
                 프로토콜 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP,
                 HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP,SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                 ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
9)오디오       : G.711 u-law / G.726 선택 가능(양방향)
                 G.726 (ADPCM) 8KHz,G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
10)웹뷰어      : 지원 OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
                 지원 웹브라우져 : Microsoft Internet Explorer (Ver. 8 ~ 11), Mozilla
                 Firefox (Ver. 9 ~ 19), Google Chrome (Ver. 15 ~ 25),Apple Safari
                (Ver. 6.0.2 (Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7) *Mac OS X만 지원
11)동작환경    : -40°C~+60°C/90% RH 이하/방진,방수 IP67,충격인증IK10/ 방폭인증 획득
[bookmark: _GoBack]12)전원,외관   : 사용전원 24VAC/전력최대49W(24VAC heater on)/메탈실버색,스테인리스316L
                 외형 384X402X250mm / 35Kg
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