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MODEL : 2M 네트워크 32배 IR 방진/방폭 팬틸트 카메라(TNU-6322ER)

1. 개 요
TNU-6322ER는 2메가 1/2.8형 CMOS를 장착, 32배 광학줌과 더불어 IR을 지원하고 사람이 접근하기 어려운 가스 및 폭발물 취급 장소 등 고위험 지역을 안전하게 감시가 가능하도록 설계 및 방진, 방폭 인증을 획득한 카메라 입니다.

2. 제 원 
1)촬상소자     : 1/2.8형 최대1920x1080 해상도/H.264 H.265 최대 60fps 지원
2)렌즈         : 초점4.44~142.6mm(광학32배,디지털16배)/구경비F1.6~F4.4/DC Auto Iris
                 화각 H:61.8°(Wide)~2.19°(Tele)/V:36.2°(Wide)~1.24°(Tele)
                 포커스(One Shot AF), 컬러: 0.05Lux (1/30sec, F1.6) B/W: 0.005 lux(F1.6, 1/30sec)
3)팬/틸트      : 360°Endless/180°(-90°~90°), 프리셋: ±0.25˚,틸트속도:0.1°/초~60°/초
4)보정         : Day&night/WDR(120dB)/SSDR/SSNR3/DIS/Defog/화이트발란스/BLC/게인컨트롤
5)움직임감지   : Off / On (최대 8개의 8점 다각형 영역 설정 가능)
6)지능형분석   : 디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 자동 추적, 발생/소멸 감지, 출입 감지,
 배회, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지
7)알람         : 알람입출력(입력1,출력1), 지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력
8)네트워크     : RJ-45 (10/100BASE-T)/압축방식 H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG/
                 IPv4,IPv6/전송방식(유니캐스트(최대20명동시접속)/멀티스트리밍 10개 프로파일)
                 프로토콜 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, 
FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
9)오디오      : G.711 u-law / G.726 선택가능,G.726(ADPCM) 8KHz, 
G.711 8KHz,G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps,AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
10)보안       : HTTPS(SSL) 인증 방식,Digest 인증 방식,IP 주소 필터링,사용자 접속 로그 기록
802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP)
11)동작환경   : -40°C~+60°C/95% RH 이하/방진,방수 IP67,충격인증IK10/ 방폭인증 획득
12)전원       : 사용전원 24VAC/24VAC: 최대 99W (카메라) 24VAC: 최대 50W (IR)
13)외관       : 실버색,스테인리스316L 외형 611(W)x438(H)x235(D)mm, 36kg
14)기타       : 와이퍼 장착, IR가시거리 200m
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