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MODEL : 2M 방폭카메라 (TNU-6324ER)

1. 개 요
TNU-6324ER은 최대 2메가픽셀 60fps를 지원하며 방폭인증(IECEx, ATEX, KCs, KC, CE/UKCA) 을 받은 스테인레스 316L 및 와이퍼가 장착된 방폭 카메라입니다.
• 최대 2메가픽셀 60fps/50fps 네트워크 카메라
• 화각 : 수평 64.66°(광각)~2.29°(망원) / 수직 38.08°(광각)~1.30°(망원)
• H.265, H.264, MJPEG 코덱, WiseStream II
• Day & Night (Auto ICR), WDR (120dB)
• IR viewable length 200m
• 팬/틸트 속도: 0.1˚/초~40˚/초, 360˚ 무제한, 프리셋(300개)
• 방폭인증 : IECEx, ATEX, KCs, KC, CE/UKCA
• 스테인레스 316L, 와이퍼 장착
• IP67, IK10 규격 획득

2. 제 원 
1) 촬상 소자 : 1/2.8" 2MP CMOS
2) 해상도    : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 
720x480, 640x480, 640x360, 320x240
3) 최저조도   :  컬러: 0.05Lux(1/30sec, F1.6), 흑백: 0.005 Lux(1/30sec, F1.6), 0Lux(IR LED on)
4) 초점거리  : 4.44~142.6mm(32X) 줌렌즈, F1.6(광각)~F4.4(협각)
5) 화각      : H: 64.66°(광각)~2.29°(협각) / V: 38.08°(광각)~1.30°(협각)
6) 최소 지근거리 : 1.5m(광각), 2m(협각)
7) 팬/틸트/회전 : 팬(360° 무제한, 프리셋: 50°/sec, 수동: 0.1°/sec~40°/sec)
                 틸트(180°(-90° ~90° ), 프리셋: 50°/sec, 수동: 0.1°/sec~40°/sec)
                 시퀀스(프리셋(300개), 스윙, 그룹(6개), 투어, 오토런, 스케쥴)
                 프리셋 정확도(±0.25°)
8) 역광보정 : BLC, HLC, WDR, SSDR
9) 보안 : 펌웨어 암호화, Digest 인증 방식, 무차별 대입 공격 방지, 인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화
          Access/System/Event 로그 기록관리, 기기인증서(Hanwha Private Root CA)
11) 야간 가시 거리 : 200M, IR LED (850nm)
12) 규격 인증 : IECEx, ATEX, KCs, KC, CE/UKCA, IP67, IK10
13) 소비전력 : 100-240VAC, 1.7A, 최대 120W
14) 사이즈/무게 : 실버 / 스테인레스(SUS316L), 611(W)x438(H)x235(D)mm, 38kg
http://www.hanwhavision.com/
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