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MODEL : 3MP AI 코너마운트 카메라(TNV-C7013RC)

1. 개 요
TNV-C7013RC는 코너마운트 용 네트워크 카메라입니다..
2. 제 원 
1) 촬상소자 : 1.8형 3MP CMOS
2) 랜    즈 :  화각(H) : 128°/ 2.39mm 고정초점렌즈
3) 최저조도 :  0Lux (IR LED on)
4) IR 가시거리 : 15m(WiseIR), extremeWDR(120dB), WiseNRⅡ(AI엔진사용)
5) AI : AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)
6) 오디오 : 입/출력, 알람 입/출력 지원
7) Edge Storage : MicroSD/SDHC/SDXC 메모리 슬롯(1개)
8) 규격 : IP66, IP6K9K, IK10+
9) 전원 : PoE(IEEE802.3af, Class3)
10)  기타 : 교정 및 병원 시설에 특화된 Anti-Ligature 설계
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