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MODEL : 벽면 설치용 AI 카메라 (TNV-C8011RW)
1. 개 요
TNV-C8011RW는 벽면 설치용 AI 카메라 입니다.
2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8" progressive 5 MP CMOS
2) 해상도       : [5MP] 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 
3) 렌즈 초점거리: 1.6mm 고정 초점 렌즈
4) 최대 구경비/화각 : F1.6 / H: 175 ˚ / V: 125 ˚ / D: 175 ˚
5) 최저조도     : 컬러: 0.038Lux(F1.6, 1/30초, 30IRE), 
흑백: 0.0038Lux(F1.6, 1/30초, 30IRE), 0Lux(IR LED on) 
6) 영상출력     : USB: Micro USB Type B, 1280x720 설치용
7) 팬/틸트/회전  : -25°~+25°
8) 지능형 분석   : 분류 가능한 객체: 사람/얼굴/차량
Attributes: 차량(Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle), DetectionShot 지원’
AI엔진 기반 분석 이벤트
- 움직임 감지*, 객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/  
들어감/나감)
분석 이벤트
- 디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 
감지, 가상영역(나타남/사라짐)
* 일부 분석 이벤트는 사람/차량만 감지 가능함
 9) 비즈니스 인텔리전스 : AI엔진 기반 분석: 피플/차량카운팅, 대기열관리, 히트맵
10) 알람 이벤트      : 알람 트리거 발생시
- 파일 전송 및 업로드(이미지): e-mail/FTP
- 알림: e-mail / - 녹화: SD/SDHC/SDXC or NAS
- Handover: PTZ preset, HTTP/HTTPS/TCP 통한 메시지 전송
	11) 네트워크    : RJ-45(10/100BASE-T)


11) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, 
SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, 
QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT
12) 보안        : OS / 펌웨어 보호 -> 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
                 사용자 인증      -> Digest Authenticaton, 무차별 대입공격 방지
                 네트워크 인증    -> 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP 
MSCHAPv2)
                  암호통신          -> HTTPS, SRTP, WSS(Websocket secure)
                  데이터 보호       -> 인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화
                  감사(audit)        -> Access / System / Event 로그 기록관리
                  Device ID         -> 기기인증서(Hanwhavision Root CA)
                  Secure Storage    -> SDcard 암호화
13) Edge Storage    : Micro SD/SDHC/SDXC 1슬롯 256GB
14) 응용인터페이스  : ONVIF Profile S/G/T/M, SUNAPI(HTTP API)
15) 동작환경        : -30°C ~ +55°C(-22°F ~ +131°F) / 0 ~ 95% RH, IP66, IK10
16) 전원            : PoE(IEEE802.3af, Class3)
17) 외관            : 화이트/알루미늄/ 하드코팅 돔 커버 / 80(W)x167(H)x57(D)mm(3.15x6.56x2.24"), 
600g(1.32 lb)

※ DORI (EN62676-4 standard)
   Detect (25PPM/ 8PPF)      : 30.05m (98.59ft)
   Observe (63PPM/ 19PPF)    : 12.02m (39.44ft)
   Recognize (125PPM/ 38PPF) : 6.01m (19.72ft)
   Identify (250PPM/ 76PPF)   : 3.00m (9.84ft)

 http://www.hanwha-security.com/

image1.png
() watum
Hanwha Vision




