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MODEL : 16채널 모바일 NVR (TRM-1610S)


1. 개 요
TRM-1610S는 최대 16채널 녹화가 가능한 철도/차량용 NVR로써 차량 위치파악은 물론
컨트롤박스와 연동으로 다양한 제어기능을 지원합니다. 4K UHD 해상도를 지원하고
RAID-1 지원으로 안정성을 강화하였으며 극한환경(저온)에서도 기동 가능한 NVR입니다.

· 최대 16채널 카메라 등록 및 녹화
· 최대 4K UHD 해상도 및 H.265 압축코덱 지원
· RAID-1, WiseStream 지원
· 최대 4TB 지원(SSD, Non-RAID모드)
· GPS 데이터 녹화, Wi-Fi 백업, 구글맵 연동 지원
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2. 제 원

1) 디스플레이  
A. 입력채널   : 최대 16채널(4 PoE 지원, RJ-45)
B. 해상도     : CIF ~ 12MP
C. 프로토콜   : SUNAPI, ONVIF Profile S
D. 모니터출력 : VGA 1, HDMI 1
E. 분할화면   : (모니터) 1/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9/ 13/ 16/ 순차모드
            (웹)     1/ 4/ 9/ 16/ 순차모드
F. 라이브     : 16CH@Full-HD(480fps), 4CH@8M(120fps), 1CH@12M(30fps)
2) 녹화/검색/재생/백업
A. 압축방식   : H.265 / H.264 / MJPEG / WiseStream(H.265, H.264)
B. 대역폭     : 최대 128Mbps
C. 녹화모드   : 수동, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트), 긴급
D. 녹화기간설정 : 1 ~ 400일
E. 이벤트종류 : 알람입력(16), 비디오 손실, 카메라 이벤트(센서, 움직임감지, 영상분석, 초점흐림)
F. 이벤트동작 : 이메일, 알람출력, 부저음, 모니터 출력, VMS전송
G. 재생성능   : 32Mbps(16채널 동시)
H. 검색모드   : 날짜/시간/캘린더/이벤트리스트/스마트(가상선 방향, 출/입) 검색
I. 디워핑     : 지원(웹/CMS)
J. 파일백업   : Exe(GUI), JPG/AVI(GPS제외, 네트워크)
K. 백업종류   : 자동(Wi-Fi, 최대 150Mbps, IEEE802.11ac), 수동(HDD)
3) HDD/알람/오디오
A. HDD슬롯   : 2 SATA(전면부 교체용, SSD 지원)
            최대 2TB(HDD, Non-RAID), 최대 4TB(SSD, Non-RAID)
B. RAID       : RAID-1
C. 알람       : 16 입력 / 6 출력
D. 오디오입력 : 16채널(네트워크), 양방향
E. 오디오압축 : G.711, G.726, AAC(16/48Khz)
4) 네트워크
A. 인터페이스 : 2개 (RJ-45)
B. DDNS     : 한화DDNS 지원
C. 전송대역폭 : 최대 256Mbps(유선)
D. 원격사용자 : 3 검색 / 10 라이브 유니캐스트 / 20 멀티캐스트
E. 보안       : 사용자접속 로그 기록, IP주소 필터링, 802.1X 인증, 암호화
F. 무선방식   : Wi-Fi 내장(802.11n(2.4G)/ac(5G), 듀얼 안테나(MIMO)
            외부 3G/LTE 라우터 지원(이더넷)
G. 뷰어       : SSM-Transportation, 웹뷰어, 와이즈넷 모바일



5) 원격관리/연결부/시스템
A. 메타데이터 TX : GPS, SPEED(GPS)
(SSM-TR, ISV)   내부 메타데이터(운수회사, 차종/차번호/면허번호/운전자명)
               헬스체크(상태, 녹화, 이벤트)
B. GPS/GNSS : 1개 SMA타입
C. HDD lock  : 2개
D. 컨트롤 I/O : 1개 DB15타입 (외부 컨트롤 박스 연결)
            ① 상태 LED(전원/GPS/알람/녹화/HDD에러)
            ② 임팩트 센서
            ③ 긴급 녹화 버튼
            ④ 전원 스위치
E. 알람       : 1개 DB25타입 (16 입력 / 6 출력)
F. 전원관리   : 지연 부팅(0 ~ 10분, 선택가능), 지연 종료(0분 ~ 72시간)
G. 로그리스트 : 최대 20,000(시스템/이벤트 로그 각각)
6) 사용환경 및 외관
A. 동작온도  : HDD사용시(-25℃ ~ 55℃), SSD사용시(-40℃ ~ 70℃)
B. 전원      : 9 ~ 36V DC
C. 소비전력  : 최대 144W(저온 초기), 93W(저온 사용), 67W(상온)
D. PoE용량   : 최대 32W
E. 크기/무게  : 본체 250mm(W)Ⅹ99mm(H)Ⅹ303mm(D), 7.35Kg
           컨트롤박스 118mm(W)Ⅹ29.2mm(H)Ⅹ70mm(D), 0.2Kg
F. [bookmark: _GoBack]인증/규격  : 기본인증 (KC, CE, FCC, cUL)
            안전인증 (UL-60950-1)
            차량용(유럽)인증 (e-Mark(EU))
            EMC 전자파적합성 규격 (EN-55022)
            Shock/진동 (MIL STD-810F), SSD사용시
            철도규격 (EN-50155(온/습도외), EN-50121-3-2(EMC), EN-50121-4(EMI), EN-61373(진동)
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