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MODEL : 8채널 모바일 NVR (TRM-810S)


1. 개 요
TRM-810S는 최대 8채널 녹화가 가능한 철도/차량용 NVR로써 차량 위치파악은 물론
컨트롤박스와 연동으로 다양한 제어기능을 지원합니다. 8M 해상도 지원, 안정성을 강화하였으며 극한환경(저온)에서도 기동 가능한 NVR입니다.

· 최대 8채널 카메라 등록 및 녹화
· 최대 8M 해상도 및 H.265 압축코덱 지원
· WiseStream 지원
· 최대 4TB 지원(SSD, Non-RAID모드)
· Wi-Fi 백업
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2. 제 원

1) 디스플레이  
A. 입력채널   : 최대 8채널(8 PoE 지원, RJ-45)
B. 해상도     : CIF ~ 8MP
C. 프로토콜   : SUNAPI, ONVIF Profile S
D. 모니터출력 : VGA 1, HDMI 1
E. 분할화면   : 모니터] 1 / 2H / 2V / 3V / 4 / 6/ 8 / 9 / 자동 전환 [웹] 1 / 4 / 9 / 1+5 / 1+7 / 2h /2v / 3v / 6 / 12 / 자동 전환
F. 라이브     : 모니터] 8MP(60fps), 5MP(90fps), 3MP(120fps),2MP(120fps), 720p(120fps), D1(120fps)
2) 녹화/검색/재생/백업
A. 압축방식   : H.265 / H.264 / MJPEG / WiseStream(H.265, H.264)
B. 대역폭     : 최대 80Mbps
C. 녹화모드   : 수동, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트), 긴급
D. 이벤트종류 : 알람입력(16), 비디오 손실, 카메라 이벤트(센서, 움직임감지, 영상분석, 초점흐림)
E. 재생성능   : 32Mbps(8채널 동시)
F. 검색모드   : 날짜/시간/캘린더/이벤트리스트/스마트(가상선 방향, 출/입) 검색
G. 파일백업   : Exe(GUI), JPG/AVI(GPS제외, 네트워크)
3) HDD/알람/오디오
A. HDD슬롯   : 2 SATA(전면부 교체용, SSD 지원)
            최대 2TB(HDD, Non-RAID), 최대 4TB(SSD, Non-RAID)
B. 알람       :  6 입력 / 4 출력
C. 오디오입력 : 8채널(네트워크), 양방향
D. 오디오압축 : G.711, G.726, AAC(16/48Khz)
4) 네트워크
A. 전송대역폭 : 최대 80Mbps(유선)
B. 원격사용자 : 3 검색 / 10 라이브 유니캐스트 / 20 멀티캐스트
C. [bookmark: _GoBack]보안       : 사용자접속 로그 기록, IP주소 필터링, 802.1X 인증, 암호화
D. 무선방식   : Wi-Fi 내장(802.11 ac(5G), 1T1R
            외부 4G/3G 라우터 지원(이더넷)
E. 뷰어       : SSM-Transportation, 웹뷰어

5) 사용환경 및 외관
A. 동작온도  : HDD사용시(-25℃ ~ 55℃), SSD사용시(-40℃ ~ 70℃)
B. 전원      : 9 ~ 36V DC
C. 소비전력  : 최대 83W(상온)
D. PoE용량   : 최대 32W
E. 크기/무게  : 본체 210mm(W)Ⅹ80mm(H)Ⅹ250mm(D), 3.4Kg
F. 인증/규격  : 기본인증 (KC, CE, FCC, cUL) EN-50155 (Rail Shock/Vib) EN-50121-3 (Railway EMC) EN-61373 (Railway Safety)
· 본 사양은 수정사항 발생 할 수 있음
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