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MODEL : 1/2형 2M 초저조도 네트워크 박스 카메라 (XNB-6005)


1. 개 요
XNB-6005는 1/2형 CMOS가 적용된 초저조도 박스카메라입니다. 어두운 환경에서도
생동감 있는 색 구현이 가능하며 선명한 모니터링까지 가능합니다. 효과적인 압축기술인
H.265는 물론 한화테크윈 고유의 기술인 WiseStreamⅡ을 이용해 대역폭도 절감할 수
있는 카메라입니다. 
     
· 1/2형 초저조도 CMOS 센서 적용
· H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원
· 최대 60fps@2메가픽셀(1920×1080)
· WiseStreamⅡ 영상 압축기술, True WDR(150dB)
· [bookmark: _GoBack]자이로(Gyro)센서 적용한 흔들림 보정 
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2. 제 원 

1) 영 상
A. 촬상소자  : 1/2형 2.17M CMOS
총화소 1,952(H) x 1,113(V), 유효화소 1,945(H) x 1,097(V)
B. 최저조도  : Color 0.006Lux (1/30Sec, F1.2), B/W 0.0006Lux (1/30Sec, F1.2)
C. 해상도    : 1920×1080 /1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 /800×448 
           /720×576 /640×480 /640×360 /320×240
D. 프레임    : H.265/H.264 최대 60fps, MJPEG 최대 30fps
E. 영상출력  : CVBS(720×480, 설치용젠더), USB(마이크로USB B타입, 설치용)
2) 렌 즈
A. 초점거리  : 렌즈 미장착
B. 화각      : 렌즈 미장착
C. 포커스 제어 : 심플 포커스 / 수동 조작 / 버튼 조작
D. 렌즈/마운트 : DC IRIS / P-IRIS / i-CS / C / CS
3) 팬/틸트/회전
A. 범위      : 렌즈 미장착
4) 카메라 기능
A. 역광보정  : BLC, HLC, WDR(150dB)
B. 지능형분석 : Tampering, 배회, 방향감지, 초점흐림감지, 안개감지, 가상선, 출/입, 음원분류
            나타남/사라짐, 움직임감지, 얼굴/오디오 감지, 디지털 오토트래킹
C. 알람      : 입력1 / 출력1
D. 오디오    : 입력(MIC / 라인), 출력(라인)   * 빌트 인 MIC 지원
E. 카메라제어 : RS-485 / 422
            (SAMSUNG-T/E, PELCO-D/P, PANASONIC, HONEYWELL, AD, GE, BOSCH, 성진)
F. 기타      : LDC(렌즈왜곡보정, 5단계 조절), 영상흔들림보정(Gyro센서 적용), 픽셀카운터, Defog
           SD/SDHC/SDXC 2슬롯(최대 512GB)
5) 네트워크
A. 영상압축  : H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG
B. 동시접속  : 최대 20명(유니캐스트 적용시)
C. 동시전송  : 멀티스트리밍(최대 10개 프로파일)
D. 스마트압축 : 관심 영역 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원
E. 오디오통신 : 양방향
F. 보안      : HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)인증, IP주소필터링, 사용자접속로그
G. S/W연동  : ONVIF ProfileS, SUNAPI 2.0(HTTP API), Wisenet 오픈플랫폼
H. 웹뷰어    : OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.10 ~ 10.12)




6) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
B. 인증      : KC인증
C. 전원      : AC 24V, DC 12V, PoE(IEEE802.3af. Class3)
D. 소비전력  : 9W(AC 24V), 8W(DC 12V), 8.5W(PoE)
E. 크기/무게  : 73.1mm(W)Ⅹ66.6mm(H)Ⅹ147.8mm(D), 420g
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