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MODEL : 2M H.265 네트워크 IR DOME 카메라(XND-6080R)

1. 개 요
XND-6080R은 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며, 세계 최고
WDR 성능 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 고화질 네트워크 DOME 카메라입니다.


2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 2메가픽셀 cmos 적용/총화소 1945x1109/유효화소1945x1097
2) S/N비        : 50dB/최저조도 컬러0.015Lux(F1.4,1/30sec),흑백 0Lux(IR LED On)
                  야간가시거리 30m
3) 렌즈         : 초점 2.8~12mm전동가변4.3배/최대구경비 F1.4~3.6/DC Auto iris,P-iris
4) 화각         : H:119.5°,V:62.8°,D:142.1°/H: 27.9°,V:15.7°,D:32.0°
                  팬틸트 회전범위 - 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°(수동제어)
5) 보정         : 역광BLC,HLC,WDR(150dB)/노이즈제거SSNR,SSDR/Defog(자동,수동,off)
6) 동작탐지     : off,on / 프라이버시 기능 등 지원 / 픽셀카운터 지원
7) W/B,Contrast : 화이트발란스 조정 / 콘트라스트 레벨 조정 지원
 8) 비디오/오디오 분석 : Tampering, Loitering, Directional Detection,Defocus Detection,
                         Fog Detection, VirtualLine, Enter/Exit, Appear / Disappear,
                         Audio Detection, Face Detection, Motion Detection,
                         Digital Auto Tracking, Sound Classification10)
                         알람입출력  : 입력 1개, 출력 1개 (알람입력, 동작 탐지,
                         비디오/오디오 분석 등)
9) 오디오       : G.711 / G.726 / 양방향
 10) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                   SSL/TLS,DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2),
                   ARP, DNS, DDNS,QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
 11) 웹뷰어      : 지원 OS : Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12
                   플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome 54, MS Edge 38,
                   Mozilla Firefox 49(Window 64bit only), Apple Safari 9
                   (Mac OS X only)
                   플러그인 웹뷰어 지원 브라우저 : MS Explore 11, Apple Safari 9
                   (Mac OS X only) 14) 동시전송능력: 멀티스트리밍(10개 프로파일)
[bookmark: _GoBack] 12) 동작온습도  : -10°C ~ +55°C / 90% RH 이하
 13) 인증        : IK08
 14) 전원        : 12VDC ± 10%, PoE(IEEE802.3af)/ 최대 9W (12VDC), 최대 10W (PoE)
 15) 외관        : 색상,재질/Ivory, Plastic/외형치수(ØxH) Ø140.8 X 113.0mm/무게 624g
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