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MODEL : 5M H.265 네트워크 PoE 익스텐더 IR DOME 카메라(XND-8081REV)
	
1. 개 요
XND-8081REV 은 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며, 세계 최고
WDR 성능 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 고화질 N/W PoE Extender IR DOME 카메라입니다.

2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/1.8형 5메가픽셀 CMOS 적용/ 유효화소2616x1976
2) 저조도       : 최저조도 컬러0.07Lux(F1.2,1/30sec),흑백 0Lux(IR on), 야간 50M
3) 렌즈         : 초점 3.9~9.4mm전동가변2.6배/최대구경비 F1.3~2.4/DC Auto iris,P-iris
4) 화각         : H:92.1°,V:29°,D:119.9°/H: 38.7°,V:7.2°,D:48.6°
                  팬틸트 회전범위 - 0° ~ 360° / -45° ~ 85° / 0° ~ 355°(수동제어)
5) 보정         : 역광BLC,HLC,WDR(150dB)/노이즈제거SSNRV,SSDR/Defog(자동,수동,off)
6) 동작탐지     : off,on / 프라이버시 기능 등 지원 
7) W/B          : 화이트발란스 조정 
 8) 비디오/오디오 분석 : 디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 
자동 추적, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선, 
오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지
비즈니스 인텔리전스 : 피플카운팅, 대기열관리, 히트맵
                 알람입출력  : 입력 1개, 출력 1개 (알람입력, 동작 탐지,
                       비디오/오디오 분석 등)   
9) 오디오       : G.711 / G.726 / 양방향
 10) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                   SSL/TLS,DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2),
                   ARP, DNS, DDNS,QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
 11) 웹뷰어      : 지원 OS : Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12
                   플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome 54, MS Edge 38,
                   Mozilla Firefox 49(Window 64bit only), Apple Safari 9
                   (Mac OS X only)
                   플러그인 웹뷰어 지원 브라우저 : MS Explore 11, Apple Safari 9
                   (Mac OS X only) 14) 동시전송능력: 멀티스트리밍(10개 프로파일)
 12) 동작온습도  : -25°C ~ +60°C / 90% RH 이하
 13) 인증        : IK10, IP52
 14) 전원        : PoE+(IEEE802.3at,Class4)/ 최대 25.5W
 15) 외관        : 색상,재질/화이트, 알루미늄/외형치수(ØxH) Ø160 X 125mm/무게 1.45Kg
[bookmark: _GoBack] 16) 기타        : 1ch PoE Extender 12.95W@80m 지원
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