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MODEL : 1/1.8형 5M 초고해상도 피쉬아이 카메라 (XNF-8010RV)

1. 개 요
XNF-8010RV는 1/1.8형 CMOS와 어안랜즈 채용으로 주,야간 언제라도 뚜렷한 이미지를
제공합니다. 또한, 최신 렌즈기술을 토대로 최저조도 성능이 뛰어나며, 야간가시거리
15m를 제공, S/W없이 카메라에서 영상 왜곡보정, 스마트한 지능형 분석, 7가지 다양한 모니터링 모드 제공하는 카메라 입니다.


2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/1.8형 6M CMOS/총화소 3096 x 2094, 유효화소 2048 x2048/ SN비 50dB
2) 최저조도     : 컬러 0.1Lux(F1.6, 30IRE)/OLux(IR LED ON) / 야간가시 15m
3) 렌즈         : 초점 1.6mm / F1.6 
                  화각 H-192°/ V-192°/ 최소지근 0.3m
4) 팬/틸트/회전 : 해당 없음
5) 보정기능     : Day&night/BLC/WDR(120dB)/SSDR/SSNR//화이트발란스/게인컨트롤
6) 프라이버시   : On/Off 다각형 32개 -  색상 :회색/녹색/빨강/파랑/검정/흰색-모자이크
7) 동작탐지     : 8개 다각형 영역설정/지능형(템퍼링,오디오감지,가상선 감지,소멸감지)
8) 알람         : 입력 1개/ 출력 1개(알람트리거:동작탐지,비디오분석,네트웍단절 등)
9) 오디오       : G.711/G.726(양방향),입력(마이크/라인),출력(라인 3.5mm mono jack)
10) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T)/ IPV4,IPV6 / 전송방식(유니/멀티)
11) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
12) 해상도      : 최대 2048 x 2048 (30fps) 지원, 비디오압축(H.265/264,MJPEG)
                  Wisestream 지원 / 스마트압축(수동모드 5개 영역)
13) 동시전송    : 멀티스트리밍(10개프로파일) / 메모리슬롯 (sd/sdhc/sdxc) up to 512G
14) 소프트웨어  : Onvif 지원, SUNAPI, Wisenet Open Platform / 한국어 지원
                  웹뷰어-Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11
                  플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome, MS Edge /
                  지원 코덱 : H.264, MJPEG (Max. 1M 15fps)
                  플러그인 웹뷰어 지원브라우저 : MS Explore 11, 
                  Apple Safari 10 * Mac OS X only
15) 동작환경    : -10°C ~ +55°C / Less than 90% RH, IP66/IK10
16) 전원        : DC12V / 11W, 최대 12W(PoE)
[bookmark: _GoBack]17) 외관        : Ivory/Aluminum / Ø146 x 65.8 / 785g
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