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MODEL : 1/2.3형 12M 초고해상도 피쉬아이 카메라 (XNF-9010RV)
1. 개 요
XNF-9010RV는 1/2.3형 CMOS와 어안랜즈 채용으로 주,야간 언제라도 뚜렷한 이미지를 제공합니다. 또한, 최신 Wise IR 적용으로 야간가시거리10m를 제공, 스마트한 지능형 분석 제공하는 카메라 입니다.
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1) 촬상소자     : 1/2.3형 12M CMOS
2) 최저조도     : 컬러 0.39Lux(F1.6, 30IRE)/OLux(IR LED ON) / 야간가시 10m
3) 렌즈         : 초점 1.08mm / F2.2  화각 H-187°/ V-187°/ 최소지근 0.5m
4) 팬/틸트/회전 : 해당 없음
5) 보정기능     : Day&night/BLC/WDR(120dB)/SSDR/SSNR//화이트발란스/게인컨트롤
6) 프라이버시   : On/Off 다각형 32개 -  색상 : 검정/파랑/빨강/회색/흰색/초록-모자이크
7) 동작탐지     : 8개 다각형 영역설정/지능형(템퍼링, 오디오감지, 가상선 감지, 소멸감지 등)
8) 알람         : 입력 1개/ 출력 1개(알람트리거:동작 탐지, 비디오 분석, 네트웍 단절 등)
9) 오디오       : G.711/G.726(양방향),입력(마이크/라인/내장), 출력(라인 3.5mm mono jack)
10) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T)/ IPV4,IPV6 / 전송방식(유니/멀티)
11) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
12) 해상도      : 최대 3008 x 3008 (30fps) 지원, 비디오압축(H.265/264,MJPEG)
                  Wisestream 지원 / 스마트압축(수동모드 5개 영역)
13) 동시전송    : 멀티스트리밍(10개프로파일) / 메모리슬롯 (SD/SDHC/SDXC) up to 1TB(512G x 2)
14) 보      안  : HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) Device Certificate(Hanwha Techwin Root CA)
15) 인터페이스  : ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform
16) 동작환경    : -40°C ~ +60°C / Less than 90% RH / IP66, IK10, NEMA4X /
17) 전원        : PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
18) 외관        : White/Aluminum / Ø160 x 72 / 1100g 
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