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MODEL : 1/2.3형 12M 초고해상도 피쉬아이 카메라 (XNF-9013RVG)

1. 개 요
XNF-9013RVG는 1/2.3형 CMOS와 어안랜즈 채용으로 주,야간 언제라도 뚜렷한 이미지를 제공합니다. 또한, 최신 Wise IR 적용으로 야간가시거리8m를 제공, 공공기관용 IP카메라 보안 성능품질 TTA Verified Ver.1 인증을 획득한 스마트한 지능형 분석 제공하는 카메라 입니다.

2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.3형 12M CMOS
2) 최저조도     : 컬러 0.39Lux(F2.2, 30IRE)/OLux(IR LED ON) / 야간가시 8m
3) 렌즈         : 초점 1.08mm / F2.2  화각 H-187°/ V-187°/ 최소지근 0.5m
4) 팬/틸트/회전 : 해당 없음
5) 보정기능     : Day&night/BLC/WDR(120dB)/SSDR/SSNR//화이트발란스
6) 프라이버시   : On/Off 다각형 32개 -  색상 : 검정/파랑/빨강/회색/흰색/초록-모자이크
7) 동작탐지     : 8개 다각형 영역설정/지능형(템퍼링, 오디오감지, 가상선 감지, 소멸감지 등)
8) 알람         : 입력 1개/ 출력 1개(알람트리거:동작 탐지, 비디오 분석, 네트웍 단절 등)
9) 오디오       : G.711/G.726(양방향),입력(마이크/라인/내장), 출력(라인 3.5mm mono jack)
10) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T)/ IPV4,IPV6 / 전송방식(유니/멀티)
11) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
12) 해상도      : 최대 3008 x 3008 (30fps) 지원, 비디오압축(H.265/264,MJPEG)
                  Wisestream 지원 / 스마트압축(수동모드 5개 영역)
13) 동시전송    : 멀티스트리밍(10개프로파일) / 메모리슬롯 (SD/SDHC/SDXC) up to 1TB(512G x 2)
14) 보      안  : HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) Device Certificate(Hanwha Techwin Root CA)
15) 인터페이스  : ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform
16) 동작환경    : -40°C ~ +60°C / Less than 90% RH / IP66, IK10, NEMA4X 
17) 전원        : PoE(IEEE802.3af, Class3), PoE+, 12VDC
18) 외관        : White/Aluminum / Ø160 x 72 / 11700g 
19) 21)	공공기관용 IP카메라 보안 성능품질 TTA Verified Ver.1 인증 획득
http://www.hanwha-security.com/
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