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MODEL : 1/2형 2M 초저조도 차번식별 카메라 (XNO-6090RH)


1. 개 요
XNO-6090RH은 1/2.8형 CMOS 렌즈를 적용한 초저조도 차번식별용 카메라입니다. 어두운 환경에서도 생동감 있는 색 구현이 가능하며 선명한 모니터링까지 가능합니다. 효과적인 압축기술인 H.265는 물론 한화테크윈 고유의 기술인 WiseStreamⅡ을 이용해 대역폭도 절감할 수 있으며 최대 70Km/h까지 달리는 차량의 번호판을 식별할 수 있는 카메라입니다. 
     
· H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원
· 최대 60fps@2메가픽셀(1920×1080), WiseStreamⅡ 영상 압축기술, True WDR(150dB)
· 야간 가시거리 20M(최대 70Km/h, 차량번호식별), 100M(방범용)
· 자이로(Gyro)센서 적용한 흔들림 보정, IP66 방진/방수 인증
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2. 제 원 

1) 영 상
A. 촬상소자  : 1/2.8형 2.16M CMOS
총화소 1,945(H) x 1,109(V), 유효화소 1,945(H) x 1,097(V)
B. 최저조도  : Color 0.01Lux (1/30Sec, F1.2), B/W 0.001Lux
C. 해상도    : 1920×1080 /1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 /800×448 
           /720×576 /720×480 /640×480 /640×360 /320×240
D. 프레임    : H.265/H.264 최대 60fps, MJPEG 최대 30fps
E. 영상출력  : CVBS(720×480, 설치용젠더), USB(1280×720, 마이크로USB B타입, 설치용)
2) 렌 즈
A. 초점거리  : 5 ~ 50mm(10배) 가변렌즈
B. 화각      : H 6.1˚~51˚, V 4.5˚~38˚, D 4.5˚~63˚
C. 포커스 제어 : 심플 포커스 / 수동 조작
D. 마운트    : C/CS
3) 팬/틸트/회전
A. 범위      : 지원 안함
4) 카메라 기능
A. 역광보정  : BLC, HLC, WDR(150dB)
B. 지능형분석 : Tampering, 배회, 방향감지, 초점흐림감지, 안개감지, 가상선, 출/입, 음원분류
            나타남/사라짐, 움직임감지, 얼굴/오디오 감지, 디지털 오토트래킹
C. 알람      : 입력1 / 출력1
D. 오디오    : 입력(MIC / 라인 / 내장), 출력(라인)
E. 기타      : LDC(렌즈왜곡보정, 5단계 조절), 영상흔들림보정(Gyro센서 적용), 픽셀카운터, Defog
           SD/SDHC/SDXC 2슬롯(최대 512GB)
5) 네트워크
A. 영상압축  : H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG
B. 동시접속  : 최대 20명(유니캐스트 적용시)
C. 동시전송  : 멀티스트리밍(최대 10개 프로파일)
D. 스마트압축 : 관심 영역 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원
E. 오디오통신 : 양방향
F. 보안      : HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)인증, IP주소필터링, 사용자접속로그
G. S/W연동  : ONVIF ProfileS/G, SUNAPI 2.0(HTTP API), Wisenet 오픈플랫폼
H. 웹뷰어    : OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.10 ~ 10.12)
6) IR LED
A. 야간가시거리 : 20m(차번식별용, 최대 70Km/h까지), 100m(방범용)
B. 방사각    : 25˚
C. LED정보   : 고효율 LED, 15개
D. 파장      : 740nm
E. 구동방식  : Photo센서/펄스 방식

7) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -20℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
B. 팬        : IR LED와 연동하여 동작
C. 인증      : KC, IP66 방진방수
D. 전원      : AC 220V (내부 DC 12V, 5A)
E. 소비전력  : 42W
F. [bookmark: _GoBack]크기/무게  : 200mm(W)Ⅹ150mm(H)Ⅹ570mm(D), 4.6Kg
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