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MODEL : Wisenet5 2M PT하우징 일체형 뷸렛 카메라 (XNO-6320RHP)

1. 개 요
XNO-6320RHP는 최신 Wisenet5 엔진 탑재 2M PT하우징 일체형 카메라입니다.  
2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 CMOS 
2) 최저조도     : 컬러 0.05Lux(F1.4, 1/30초), 흑백 0Lux
3) 렌즈         : 4.44~142.6mm(32x) 전동 가변 초점 렌즈, IR 100m
                 H: 61.8°(광각)~2.2°(망원) / V: 36.2°(광각)~1.2°(망원)
4) 팬/틸트/회전 :  팬 50° ~ 310° 수동 : 0.1°/s ~ 80°/s  틸트 -45° ~ 40° 수동 : 0.1°/s ~ 20°/s
5) 보정기능     : Day&night/ WDR / BLC / HLC / SSDR / SSNR V
6) 영상흔들림   : 지원
7) 지능형 분석  : 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 출입 감지, 발생/소멸 감지, 
[bookmark: _GoBack]배회 감지, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지, 음원 분류
8) 알람 입출력  : I/O 포트 각 1개
9) 오디오       : 선택가능(마이크/라인입력)
	10) 비디오 압축 : H.265/H.264: Main/High, MJPEG, 유니캐스트(최대 20명) / 멀티캐스트
멀티 스트리밍(최대 10개 프로파일) 


11) 보안        : HTTPS(SSL) 인증 방식,Digest 인증 방식,IP 주소 필터링,사용자 접속 로그 기록 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2), 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA, 설치됨), 
12) Edge Storage    :
13) 응용 인터페이스  : ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API), Wisenet open platform
14) 동작환경    : -35 °C ~ 55 °C, 95% RH 이하, IP[66
15) 전원        : 36W(DC12V)
16) 외관        : 화이트/메탈 사이즈 : 128x380x262mm/ 무게 : 4.04kg
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