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MODEL : PT 하우징 일체형 Bullet 카메라 (XNO-6321RHP)

1. 개 요
XNO-6321RHP 는 32배 2M 네트워크 PT 하우징 일체형 Bullet 카메라 입니다
2. 제 원 
1) 촬상 소자 : 1/2.8" CMOS, 
2) 해상도 : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576,
720x480, 640x480, 640x360, 320x240 
3) 최대 프레임레이트 : H.265/H.264: 최대 60fps/50fps(60Hz/50Hz)
MJPEG: 최대 30fps(@2MP)
4) 최저조도 : 컬러: 0.05Lux(F1.6, 1/30sec), 흑백: 0.005Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on)
5) 초점거리 : 4.44~142.6mm(32x) 줌 렌즈
6) 화각 : H: 62°(광각)~2.2°(망원), V: 37°(광각)~1.2°(망원)
7) 포커스 제어 : Auto, One Shot AF
8) 팬 범위 : 50° ~ 310°, 팬 속도 : 수동 : 0.1°/s ~ 80°/s
9) 틸트 범위 : -45° ~ 40°, 틸트 속도 : 수동 : 0.1°/s ~ 20°/s
10) 지능형 분석 
분석 이벤트
- 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 가상영역(배회/들어감/나감/나타남/사라짐),
템퍼링, 가상선(지나감/방향), 오디오 감지, 음원 분류
11) 영상흔들림 보정 / 안개제거 : 지원 / 지원
12) 역광보정 : BLC, HLC, WDR, SSDR
13) OS / 펌웨어 보호 : 펌웨어 암호화
14) 사용자 인증 : Digest 인증 방식, 무차별 대입 공격 방지
15) 접근제어 : IP 기반 접근제거
16) 네트워크 인증 : 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
17) 동작 온도 / 습도 : -35°C~+55°C / 0~95% RH
18) 규격 인증 : IP66
19) 전원 : PoE+(IEEE802.3at type2, Class4), 12VDC, 
20) 소비 전력 : PoE: 최대 35.0W, 표준 30.0W, 12VDC: 최대 36.0W
21) 제품 사이즈 / 무게 : 128 x 380 x 262mm, 4.04Kg
http://www.hanwhavision.com/
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