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MODEL : 5M H.265 네트워크 IR Bullet 카메라(XNO-8080R)

1. 개 요
XNO-8080R은 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며,
WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 초고화질 네트워크 Bullet 카메라입니다.


2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/1.8 6메가픽셀 cmos 적용/총화소 3096x2094/유효화소2616x1976
2) 최저조도     : 컬러0.0017Lux(F1.4, 2sec), 흑백 0Lux / SN비 50dB
3) 렌즈         : 초점 3.7~9.4mm(2.5x) 전동가변/최대구경비 F1.2/DC Auto iris,P-iris
4) 팬/틸트/회전 : 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°(수동조정)
5) 보정         : 역광BLC,HLC,WDR(120dB)/노이즈제거 SSNR,SSDR/Defog(자동,수동,off)/DIS
6) 동작탐지     : off/on (Hand Over 지원) / 프라이버시 기능 등 지원
7) W/B,Contrast : 화이트발란스 조정 / 콘트라스트 레벨 조정 지원
8) LDC          : 렌즈왜곡보정 지원
 9) 비디오/오디오 분석 : Tampering, Loitering, Directional Detection, Defocus
                         Detection, Fog Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear
                        / Disappear, Audio Detection, Face Detection, Motion Detection,
                          Digital Auto Tracking, Sound Classification
10) 알람입출력  : 입력 1개, 출력 1개 (알람입력, 동작 탐지, 비디오/오디오 분석 등)
11) 오디오      : G.711 / G.726 / 양방향
 12) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                   SSL/TLS,DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                   ARP, DNS, DDNS,QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
 13) 웹뷰어      : 지원 OS : Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12
                   플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome 54, MS Edge 38,
                   Mozilla Firefox 49 (Window 64bit only), Apple Safari 9 (Mac OS X
                   only)플러그인 웹뷰어 지원 브라우저 : MS Explorer 11, Apple Safari 9
                   (Mac OS X only)

 14) 동작온습도  : -40°C ~ +55°C / 90% RH 이하
 15) 방진/방수   : IP67, IP66, NEMA 4X
 16) 내충격대응  : IK10
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