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MODEL : 2M 고정 IR Bullet 카메라(XNO-L6020R)

1. 개 요
XNO-L6020R은 고정 초점 카메라로서 자체 개발칩 내장하여 저조도 특성 및 전송이
향상되었으며, WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 고화질 네트워크
IR Bullet 카메라입니다.


2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 2M CMOS
2) 화소수       : 총화소 1945X1109(2.16메가), 유효화소 1945X1097(2.13메가)
[bookmark: _GoBack]3) 최저조도     : 컬러 0.03 Lux(F1.6,1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED On)
4) S/N비        : 50dB
5) 렌즈         : 초점거리 4mm, 최소지근거리 0.4M
6) 야간가시거리 : 30m
7) 보정         : Day&Night, BLC, HLC, WDR, SSDR, SSNR5, 안개보정, 화이트발란스, LDC
8) 디지털 PTZ   : Preset, Group
9) 지능형 분석  : 템퍼링, 디포커스 감지, 움직임감지
10) 알람        : 입력 1개
11) 픽셀카운터  : 지원
12) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T), H.265/264, MPEG-4, MJPEG
                  해상도 최대 1920X1080 (Max 60fps)
13) WiseStream Ⅱ : 지원
14) 동시전송    : 멀티 스트리밍 (최대 5개 프로파일)
15) 오디오      : -
16) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
17) 동작환경    : -20℃ ~ +55℃/ Less than 90% 이하
18) 방진/방수   : IP66
19) 충격 대응   : -
20) 전원        : PoE(Max 9W)
21) 외관        : 진회색/플라스틱, 외형 Ø77.1mm x 282mm, 무게 550g
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