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MODEL : 1/2형 2M 네트워크차량번호 인식 카메라 (XNO-L6085RA)


1. 개 요
XNO-L6085RA은 세계 최초 CCTV 제품에 F0.94 밝기의 렌즈를 적용한 초저조도 카메라입니다. 어두운 환경에서도 생동감 있는 색 구현이 가능하며 선명한 모니터링
까지 가능합니다. 효과적인 압축기술인 H.265는 물론 한화테크윈 고유의 기술인
WiseStreamⅡ을 이용해 대역폭도 절감할 수 있는 카메라입니다. 
     
• 차량번호 인식 기능 탑재
• 최대 15m, 시속 50km 이내 차량번호 인식
• 1/2형 2MP CMOS 채용
• 광학 2.2배(4.5 ~ 10mm) 전동 가변초점 렌즈
• WiseStreamII 지원
[bookmark: _GoBack]• 최저조도 0Lux (IR LED On)
• IR 투광기(SPI-2025/2060)별매
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2. 제 원 

1) 영 상
A. 촬상소자  : 1/2형 2M CMOS
총화소 1,952(H) x 1,113(V), 유효화소 1,945(H) x 1,097(V)
B. 최저조도  : Color 0.007Lux (1/30Sec, F1.6), B/W 0Lux (IR LED On)
C. 해상도    : 1920×1080 /1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 /800×448 
           /720×576 /640×480 /640×360 /320×240
D. 프레임    : H.265/H.264 최대 60fps, MJPEG 최대 30fps
E. 영상출력  : CVBS(720×480, 설치용), USB(마이크로USB B타입, 설치용)
2) 렌 즈
A. 초점거리  : 4.5 ~ 10mm(2.2배) 전동 가변렌즈
B. 화각      : H 42.6˚~93.9˚, V 23.9˚~50.1˚, D 49˚~110.9˚
C. 포커스 제어 : 심플 포커스 / 수동 조작/P iris
3) 팬/틸트/회전
A. 범위      : 지원 안함
4) 카메라 기능
A. 역광보정  : BLC, HLC, WDR(120dB)
B. 야간가시거리 : 55M
C. 지능형분석 : Tampering, 초점흐림감지, 움직임감지
D. 알람 트리거: 지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력
E. 오디오    : -
F. 기타      : LDC(렌즈왜곡보정, 5단계 조절), 영상흔들림보정, SD/SDHC/SDXC 1슬롯(최대 256GB)
5) 네트워크
A. 영상압축  : H.265 / H.264/MJPEG
B. 동시접속  : 최대 20명(유니캐스트 적용시)
C. 동시전송  : 멀티스트리밍(최대 5개 프로파일)
D. 스마트압축 : 관심 영역 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원
E. 오디오통신 :  -
F. 보안      : HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)인증, IP주소필터링, 사용자접속로그
G. S/W연동  : ONVIF ProfileS/G/T, SUNAPI(HTTP API), Wisenet 오픈플랫폼
H. 웹뷰어    : OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.10 ~ 10.12)






6) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -40℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하   * 기동온도 -35℃ 이상
B. 인증      : KC인증, IP66 / IK10 내충격 인증
C. 전원      : 12VDC, PoE(IEEE802.3af. Class3)
D. 소비전력  : 11.6W(DC 12V), 12.95W(PoE)
E. 크기/무게  : 91mm(Ø)Ⅹ322.9mm(H), 1.26Kg
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