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MODEL : 1/2.8형 2메가 H.265 N/W 25배 IR PTZ (XNP-6250RH)

1. 개 요
XNP-6250RH는 1/2.8형 CMOS와 25배 광학줌으로 주,야간 언제라도 뚜렷한 이미지와 방향표시를 제공합니다. 또한, 최신 렌즈기술을 토대로 최저조도 성능이 뛰어나며, 야간가시거리 200m를 제공, 초당 팬 400°, 틸트 250°의 고속 회전 기능, 다양한 지능형 감시, 자동추적이 가능한 고해상도 25배 IR PTZ입니다.


2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 CMOS/총화소 1944 x1212 
2) 최저조도     : 컬러 0.05Lux(F1.6 1/30초)/OLux(IR LED ON) / 야간가시 200m
[bookmark: _GoBack]3) 렌즈         : 초점 4.44~111mm(광학25배) / 구경비F1.6~F3.9 / DC Auto Iris
                  화각 H-61.8°(W)~2.84°(T) / V-36.2°(W)~1.6°(T) / 최소지근 1.5m
4) 팬/틸트/회전 : 360°Endless / 수동(초당)0.024°~ 250°/ 팬(초당) 400°,틸트250°
5) 보정기능     : Day&night/BLC/WDR(150dB)/SSDR/SSNR/Defog/화이트발란스/게인컨트롤
6) 프라이버시   : 32개 사각형 마스크 영역 설정/줌 배율 제한 설정 모드
7) 동작탐지     : 4개 사각형 영역설정/지능형(템퍼링,오디오감지,가상선 감지,소멸감지)
8) 알람         : 입력 4개/ 출력 2개(알람트리거:동작탐지,비디오분석,네트웍단절 등)
9) 오디오       : G.711/G.726(양방향),입력(마이크/라인),출력(라인 3.5mm mono jack)
10) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T),SFP / IPV4,IPV6 / 전송방식(유니/멀티)
11) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
12) 해상도      : 최대 1920 x 1080 (60fps) 지원, 비디오압축(H.265/264,MJPEG)
                  Wisestream 지원 / 스마트압축(수동모드 5개 영역)
13) 동시전송    : 멀티스트리밍(3개프로파일) / 메모리슬롯 (sd/sdhc/sdxc) up to 512G
14) 소프트웨어  : Onvif 지원, SUNAPI, SVNP, Wisenet Open Platform / 한국어 지원
                  웹뷰어-Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
                  플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome, MS Edge /
플러그인 웹뷰어 지원브라우저 : MS Explore 11, Mozilla Firefox,
                  Apple Safari 9 * Mac OS X only
15) 동작환경    : -50°C ~ +55°C / Less than 90% RH
16) 전원        : AC24V / 83W(최대), 30W(표준)
17) 외관        : black(head)+ivory(body)/Aluminum, Plastic/Ø236.9 x 407.7 / 6.7Kg
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