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MODEL : 2Mega Full HD NETWORK PTZ CAMERA (XNP-6320)


1. 개 요                  

XNP-6320는 Wisenet5 칩셋을 탑재하여 어두운 환경에서도 생동감 있는 색 구현이 가능한 제품입니다. 효과적인 압축기술인 H.265는 물론 한화테크윈 고유의 기술인
WiseStreamⅡ을 이용해 대역폭을 절감할 수 있으며 자이로(Gyro)센서를 이용한 흔들림
보정 기능은 진동, 바람 등에도 선명한 영상을 제공합니다. 
    
2. 제 원          

1) 영상출력        : RJ-45 1CH, Composite 1CH(설치용)
2) 촬상소자        : 1/2.8" PS CMOS, 총화소 1,981(H) x 1,288(V), 
유효화소 1,944(H) x 1,212(V)
3) 초점거리        : 4.44 ~ 142.6mm, 32배 광학줌 
4) 저조도특성      : Color 0.05Lux (1/30Sec, F1.6), B/W 0.005Lux (1/30Sec, F1.6)
5) 렌즈화각        : H 2.19˚~ 61.8˚, V 1.24˚~ 36.2˚
6) P/T 범위/속도   : 360°Endless (최대 700°/sec),  -15°~ 195°(최대 700°/sec)
[bookmark: _GoBack]7) 흔들림 보정     : On / Off
8) 비디오 압축방식 : H.265,H.264, MJPEG
9) 지원해상도      : 1920(H) x 1080P(V), 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 720P 등
10) 알람입출력     : 입력 4개 / 출력 2개
11) 오디오 통신    : 양방향(G.711 u-law, G.726)
12) 방위각         : 지원 (동/서/남/북/북서/남서/북동/남동 OSD)
13) 지능형영상분석 : Tampering,  얼굴/오디오 감지, 가상선, 출/입, 나타남/사라짐, 안개감지
                         음원분류
14) 부가기능       : 픽셀카운터, SD/SDHC/SDXC 슬롯(최대 128GB)
15) 스마트압축     : 관심 영역 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원
16) 동작온/습도    : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH
17) 사용/소비전력  : 24V AC / PoE+ , 최대 20W
18) 중량/크기      : 152mm(Ø)Ⅹ218mm(H), 1.7Kg

· 본 사양서의 내용은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
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