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[bookmark: _GoBack]MODEL : 2M 저조도 네트워크 PTZ 카메라 (XNP-6320HS)


1. 개 요
XNP-6320HS는 Wisenet5 칩셋을 탑재하여 어두운 환경에서도 생동감 있는 색 구현이 가능한 제품입니다. 효과적인 압축기술인 H.265는 물론 한화테크윈 고유의 기술인
WiseStreamⅡ을 이용해 대역폭을 절감할 수 있으며 자이로(Gyro)센서를 이용한 흔들림
보정 기능은 진동, 바람 등에도 선명한 영상을 제공합니다. 또한 스테인리스스틸을
적용하여 내식/내산성이 요구되는 가혹한 현장에서도 사용이 가능합니다.
     
· H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원
· 최대 60fps@2메가픽셀(1920×1080), 4.44 ~ 142.6mm 32배 광학줌
· WiseStreamⅡ 영상 압축기술, WDR(150dB)
· 자이로(Gyro)센서 적용한 흔들림 보정, IP67/NEMA4X 방진방수, IK10 내충격 인증
· STS316L 스테인리스스틸 적용
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2. 제 원 

1) 영 상
A. 촬상소자    : 1/2.8형 2.4M CMOS
총화소 1,981(H) x 1,288(V), 유효화소 1,944(H) x 1,212(V)
B. 최저조도    : Color 0.05Lux (1/30Sec, F1.6), B/W 0.005Lux (1/30Sec, F1.6)
C. 해상도      : 1920×1080 /1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 /800×448 
             /720×576 /720×480 /640×480 /640×360 /320×240
D. 프레임      : H.265/H.264 최대 60fps, MJPEG 최대 30fps
E. 영상출력    : CVBS(720×480, 설치용젠더), USB(1280×720, 마이크로USB 타입B, 설치용젠더)

2) 렌 즈
A. 초점거리    : 4.44 ~ 142.6mm(32배) 광학 줌
B. 화각        : H 2.19˚~61.8˚, V 1.24˚~36.2˚
C. 포커스 제어 : AF / One-Shot AF / Manual

3) 팬/틸트/회전
A. 팬범위/속도 : 360˚ Endless / 프리셋 700˚/초, 수동 0.024˚/초 ~ 200˚/초
B. 틸트범위/속도 : 210˚(-15˚~195˚) / 프리셋 700˚/초, 수동 0.024˚/ ~ 200˚/초
C. 시퀀스      : 프리셋(300개), 스윙, 그룹(6개), 추적, 투어, 오토런, 스케쥴
D. 방위각      : 지원 (동/서/남/북/북서/남서/북동/남동 OSD)
E. 오토트래킹  : 지원 

4) 카메라 기능
A. 역광보정    : BLC, HLC, WDR(150dB)
B. D&N        : 자동(ICR) / 컬러 / 흑백
C. 지능형분석  : Tampering,  얼굴/오디오 감지, 가상선, 출/입, 나타남/사라짐, 안개감지
             음원분류
D. 흔들림보정  : 지원 (자이로센서 내장)
E. 안개보정    : 지원
F. 알람        : 입력4 / 출력2 (Relay 지원)
G. 오디오      : 입력(MIC / 라인, 2.5VDC, 4mA, 2KΩ), 출력(라인, 3.5mm모노)
H. 원격제어    : RS-485
I. 프로토콜    : Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, BOSCH
J. 기타        : 픽셀카운터, SD/SDHC/SDXC 슬롯(최대 128GB)

5) 네트워크
A. 영상압축    : H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG 트리플 스트리밍
B. 동시접속    : 최대 20명(유니캐스트 적용시)

C. 동시전송    : 멀티스트리밍(최대 10개 프로파일)
D. 스마트압축  : 관심 영역 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원
E. 오디오통신  : 양방향
F. 오디오압축  : G.711 u-law/G.726 선택 가능
G. 보안        : HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)인증, IP주소필터링, 사용자접속로그
H. S/W연동    : ONVIF ProfileS/G, SUNAPI (HTTP API), Wisenet 오픈플랫폼
I. 웹뷰어      : OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.09 ~ 10.11)

6) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -50℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하  * 기동온도 -40℃ 이상
             -35℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하(PoE+)  * 기동온도 -25℃ 이상
B. 인증        : KC, IP67 / NEMA 4X 방진방수, IK10 내충격 인증
C. 재질        : STS316L (JIS기준 : SUS316L)
D. 전원        : AC 24V, PoE+(IEEE802.3at, Class4)
E. 소비전력    : 최대 65W(AC 24V, 히터 On)
F. 크기/무게   : 227mm(Ø)Ⅹ296mm(H), 5.3Kg

* 본 사양서의 내용은 품질향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
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