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MODEL : 1/1.9형 2메가 H.265 N/W 33배 IR PTZ (XNP-6330RH)

1. 개 요
XNP-6330RH는 1/2형 CMOS와 33배 광학줌으로 주,야간 언제라도 뚜렷한 이미지를
제공합니다. 또한, 최신 렌즈기술을 토대로 최저조도 성능이 뛰어나며, 야간가시거리
350m를 제공, 초당 팬 400°, 틸트 300°의 고속 회전과 물 샐틈 없는 감시를 제공하는
핸드오버 기능 제공까지 다양한 솔루션 감시가 가능한 고해상도 1/2형 33배 PTZ입니다.


2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/1.9형 2.42M CMOS/총화소 1952 x1241, 유효화소 1937 x1097/ SN비 50dB
2) 최저조도     : 컬러 0.00083Lux(2sec,F1.5)/OLux(IR LED ON) / 야간가시 350m
3) 렌즈         : 초점 6~198mm(광학33배/디지털16배) / 구경비F1.5~F4.3 / DC Auto Iris
                  화각 H-59.3°(W)~2.15°(T) / V-35.8°(W)~1.2°(T) / 최소지근 1.5m
4) 팬/틸트/회전 : 360°Endless / 수동(초당)0.024°~250°/ 팬(초당) 400°,틸트300°
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6) 프라이버시   : 16개 사각형 마스크 영역 설정/줌 배율 제한 설정 모드/픽셀카운터 제공
7) 동작탐지     : 4개 사각형 영역설정/지능형(템퍼링,오디오감지,가상선 감지,소멸감지)
8) 알람         : 입력 4개/ 출력 2개(알람트리거:동작탐지,비디오분석,네트웍단절 등)
9) 오디오       : G.711/G.726(양방향),입력(마이크/라인),출력(라인 3.5mm mono jack)
10) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T),SFP / IPV4,IPV6 / 전송방식(유니/멀티)
11) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
12) 해상도      : 최대 1920 x 1080 (60fps) 지원, 비디오압축(H.265/264,MJPEG)
                  Wisestream 지원 / 스마트압축(수동모드 5개 영역)
13) 동시전송    : 멀티스트리밍(3개프로파일) / 메모리슬롯 (sd/sdhc/sdxc) up to 128G
14) 소프트웨어  : Onvif 지원, SUNAPI, SVNP, Wisenet Open Platform / 한국어 지원
                  웹뷰어-Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
                  플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome, MS Edge /
                  지원 코덱 : H.264, MJPEG (Max. 1M 15fps)
                  플러그인 웹뷰어 지원브라우저 : MS Explore 11, Mozilla Firefox,
                  Apple Safari 9 * Mac OS X only
15) 동작환경    : -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Less than 90% RH
16) 전원        : AC24V / 90W(Heater On, IR On), 60W(Heater Off, IR On)
17) 외관        : black(head)+ivory(body)/Aluminum, Plastic/Ø236.9 x 407.7 / 7.1Kg
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