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MODEL : 1/2형 2M x34 네트워크 PTZ 카메라 (XNP-6341RH)


1. 개 요
XNP-6341RH는 는 1/2형 CMOS와 34배 광학줌으로 주,야간 언제라도 뚜렷한 이미지를
제공합니다. 또한, 최신 렌즈기술을 토대로 최저조도 성능이 뛰어나며, 야간가시거리
350m를 제공, 초당 팬 400°, 틸트 300°의 고속 회전과 물 샐틈 없는 감시를 제공하는
핸드오버 기능 제공까지 다양한 솔루션 감시가 가능한 고해상도 1/2형 34배 PTZ입니다.

2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/1.9형 2.42M CMOS/총화소 1952 x1241, 유효화소 1937 x1097/ SN비 50dB
2) 최저조도     : Color 0.01Lux (1/30Sec, F1.5)/OLux(IR LED ON) / 야간가시 350m
[bookmark: _GoBack]3) 렌즈         : 초점 6~104mm(광학34배) / 구경비F1.5~F4.6 / DC Auto Iris
                  화각 H-59.4°(W)~1.9°(T) / V-35.8°(W)~1.1°(T) / 최소지근 1.5m
4) 팬/틸트/회전 : 360°Endless / 수동(초당)0.024°~250°/ 팬(초당) 400°,틸트300°
5) 비디오 압축방식 : H.265,H.264, MJPEG
6) 보정기능     : Day&night/BLC/HLC/WDR(120dB)/SSDR/SSNR/Defog/화이트발란스/게인컨트롤
7) 프라이버시   : 16개 사각형 마스크 영역 설정/줌 배율 제한 설정 모드/픽셀카운터 제공
8) 동작탐지     : 4개 사각형 영역설정/지능형(템퍼링,오디오감지,가상선 감지,소멸감지)
9) 알람         : 입력 4개/ 출력 2개(알람트리거:동작탐지,비디오분석,네트웍단절 등)
10) 오디오       : G.711/G.726(양방향),입력(마이크/라인),출력(라인 3.5mm mono jack)
11) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T),SFP / IPV4,IPV6 / 전송방식(유니/멀티)
12) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
13) 해상도      : 최대 1920 x 1080 (60fps) 지원, 비디오압축(H.265/264,MJPEG)
                  Wisestream 지원 / 스마트압축(수동모드 5개 영역)
14) 동시전송    : 멀티스트리밍(3개프로파일) / 메모리슬롯 (sd/sdhc/sdxc) up to 128G
15) 소프트웨어  : Onvif 지원, SUNAPI, SVNP, Wisenet Open Platform / 한국어 지원
                  웹뷰어-Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
                  플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome, MS Edge /
                  지원 코덱 : H.264, MJPEG (Max. 1M 15fps)
                  플러그인 웹뷰어 지원브라우저 : MS Explore 11, Mozilla Firefox,
                  Apple Safari 9 * Mac OS X only
16) 인증        : KC, IP66 방진방수, IK10 내충격 인증
17) S-VPM 연동  : 오남용 감사 Log, 환경설정/펌웨어 변경, 설정초기화 기록 생성 등
                   영상정보 오남용 방지 및 내부통제 솔루션 연동(S-VPM S/W 별매)
18) 동작환경    : -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Less than 90% RH
19) 전원        : AC24V / 90W(Heater On, IR On), 60W(Heater Off, IR On)
20) 외관        : black(head)+ivory(body)/Aluminum, Plastic/Ø236.9 x 407.7 / 7.1Kg
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