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MODEL : 1/2형 2M 초저조도 네트워크 PTZ 카메라 (XNP-6371RH)


1. 개 요
XNP-6371RH은 1/2형 CMOS센서와 자체 개발한 Wisenet5 칩셋을 탑재하여 어두운
환경에서도 생동감 있는 색 구현이 가능한 제품입니다. Smart IR이 적용되어 0Lux의
무광원 환경에서도 최대 350m까지 피사체 식별이 가능합니다. H.265 지원은 물론 한화테크윈 고유의 WiseStreamⅡ을 이용해 대역폭을 저감할 수 있으며 자이로(Gyro)
센서를 이용한 흔들림보정 기능은 진동, 바람 등에도 선명한 영상을 제공합니다. 
     
· H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 및 WiseStreamⅡ 지원
· 1/2형 초저조도 CMOS 채용, 6 ~ 222mm 37배 광학줌
· 야간 가시거리 최대 350m(Smart IR)
· 자이로(Gyro)센서 적용한 흔들림 보정, IP66 방진방수, IK10 내충격 인증
· 오남용 감사 Log, 환경설정/펌웨어 변경, 설정초기화 기록 생성 등
영상정보 오남용 방지 및 내부통제 솔루션 연동 (S-VPM)
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2. 제 원 

1) 영 상
A. 촬상소자    : 1/2형 2.17M CMOS
총화소 1,952(H) x 1,113(V), 유효화소 1,937(H) x 1,097(V)
B. 최저조도    : Color 0.01Lux (1/30Sec, F1.5), B/W 0Lux (IR LED On)
C. 해상도      : 1920×1080 /1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 /800×448 
             /720×576 /720×480 /640×480 /640×360 /320×240
D. 프레임      : H.265/H.264 최대 60fps, MJPEG 최대 30fps
E. 영상출력    : CVBS(720×480, 설치용젠더)
2) 렌 즈
A. 초점거리    : 6 ~ 222mm(37배) 광학 줌(32배 디지털 줌)
B. 화각        : H 1.9˚~59.3˚, V 1.1˚~35.8˚
C. 포커스 제어 : AF / One-Shot AF / Manual
3) 팬/틸트/회전
A. 팬범위/속도 : 360˚ Endless / 프리셋 400˚/초, 수동 0.024˚/초 ~ 250˚/초
B. 틸트범위/속도 : 190˚(-5˚~185˚) / 프리셋 300˚/초, 수동 0.024˚/ ~ 250˚/초
C. 시퀀스      : 프리셋(300개), 스윙, 그룹(6개), 추적, 투어, 오토런, 스케쥴
D. 방위각      : 지원 (동/서/남/북/북서/남서/북동/남동 OSD)
E. 오토트래킹  : 지원 
4) 카메라 기능
A. 역광보정    : BLC, HLC, WDR(150dB)
B. D&N       : 자동(ICR) / 컬러 / 흑백 / 스케쥴
C. 지능형분석  : Tampering, 배회, 오디오 감지, 가상선, 출/입, 나타남/사라짐, 음원분류,
             얼굴/움직임/안개 감지
D. 흔들림보정  : 지원 (자이로센서 내장)
E. 안개보정    : 지원
F. 알람        : 입력4 / 출력2 (Relay 지원)
G. 오디오      : 입력(MIC / 라인, 2.5VDC, 4mA, 2KΩ), 출력(라인, 3.5mm모노)
H. 원격제어    : RS-485
I. 프로토콜    : Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, BOSCH
J. 기타        : 픽셀카운터, SD/SDHC/SDXC 슬롯(최대 256GB)
5) 네트워크
A. 영상압축    : H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG 트리플 스트리밍
B. 동시접속    : 최대 20명(유니캐스트 모드)
C. 동시전송    : 멀티 스트리밍(10개 프로파일)
D. 스마트압축  : 관심 영역 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원
E. 오디오통신  : 양방향
F. 오디오압축  : G.711 u-law/G.726 선택 가능
G. 보안        : HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)인증, IP주소필터링, 사용자접속로그

H. S/W연동    : ONVIF ProfileS/G, SUNAPI (HTTP API), Wisenet 오픈플랫폼
I. 웹뷰어      : OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.09 ~ 10.12)
J. [bookmark: _GoBack]VPM연동    : 오남용 감사 Log, 환경설정/펌웨어 변경, 설정초기화 기록 생성 등
              영상정보 오남용 방지 및 내부통제 솔루션 연동 (S-VPM)
6) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도  : -50℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
B. 인증        : KC, IP66 방진방수, IK10 내충격 인증 
C. 전원        : AC 24V
D. 소비전력    : 90W(히터 On, IR LED On)
E. 크기/무게   : 236.9mm(Ø)Ⅹ407.7mm(H), 7.1Kg
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