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MODEL : 2M 40배 IR 네트워크 PTZ 카메라 (XNP-6400R)


1. 개 요
XNP-6400R는 최신 Wisenet7 Chipset 탑재한 40배 2M IR 네트워크 AI기반 객체자동추적 가능한 PTZ 카메라 입니다

2. 제 원 
1) 촬상 소자 : 1/2.8”CMOS
2) 유효화소수 : 1944 x 1212
3) 초점거리: 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈 
4) 최저조도 컬러 : 0.05Lux(F1.6, 1/30초), 흑백 : 0Lux(IF LED On)
5) 컬러 : 0.05Lux(F1.6, 1/30초),
6) 흑백 : 0Lux(IF LED On)
7) 야간가시거리: 200m
8) 방향표시기 : 지원
9) 틸트 범위 110。(-20。~ 90。)
10) 팬 속도 500。/sec, 매뉴얼 : 0.024。/sec~250。/sec
11) 틸트 속도 350。/sec, 매뉴얼 : 0.024。/sec~250。/sec
12) 프리셋 정확도 ±0.。1 , PT correction
13) 영상 흔들림 보정 지원(자이로센서 내장)
14) 지능형분석 : 디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 자동 추적, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선, 충격감지 
※오디오 감지, 음원 분류(NW I/O 박스 연동 시)
15) Edge Storage micro SD slot 2슬롯 1TB (512GBx2)
16) 동작 온도 -40˚~55˚C 
17) 규격 인증 IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9) 
18) 전원 / 소비 전력 HPoE / 표준: 20W, 최대 : 40W
19) 사이즈 / 무게 Ø158x293.3mm / 3.2Kg  
20) 포커스 조정 Oneshot AF, 포커스 저장
21) [bookmark: _GoBack]자동 추적 객체 자동 추적(사람/차량), 타겟 지정 자동 추적
22) 보안 Basic +기기인증서(한화테크윈 Root CA)
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