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MODEL : AI 2M 40배 네트워크 PTZ 카메라 (XNP-C6403)

1. 개 요
XNP-C6403는 최신 Wisenet7 Chipset 탑재한 40배 2M 네트워크 AI PTZ 카메라 입니다
2. 제 원 
1) 촬상 소자:1/2.8" CMOS, 
2) 해상도:1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720,1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240"
3) 최대 프레임레이트:H.265/H.264: 최대. 60fps/50fps(60Hz/50Hz)(WDR off) H.265/H.264: 최대. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)(WDR on) MJPEG: 최대. 30fps 30fps/25fps(60Hz/50Hz)"
4) 최저조도:컬러: 0.05Lux(F1.6, 1/30sec), 흑백: 0.005Lux(F1.6, 1/30sec)"
5) 초점거리:4.25~170mm(40x) 줌렌즈 (digital 32x, total 1280x zoom) 
6) 화각:H: 65.66°(광각)~1.88°(협각) / V: 39.4°(광각)~1.09°(협각)
7) 포커스 제어:Oneshot AF, 포커스 저장
8) 팬 범위:360° 무제한, 팬 속도:프리셋 :  700°/sec, 수동: 0.024°/sec~250°/sec
9) 틸트 범위:110°(-20°~90°), 틸트 속도:프리셋. 500°/sec, 수동: 0.024°/sec~250°/sec
10) 지능형 분석:분류 가능한 객체: 사람/얼굴/차량/번호판
[bookmark: _GoBack]Attributes: 차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle), DetectionShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트:객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감)
분석 이벤트:디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지,충격 감지, 가상영역(나타남/사라짐)
* SPM-4210 I/O box 연결시 오디오 감지, 음원 분류 지원"
11) 물기 제거:지원(Spin dry)
12) 자동추적:객체 자동추적(사람/차량), 타겟 고정 자동추적
13) OS / 펌웨어 보호:시큐어 부트, 펌웨어 전자서명, 펌웨어 암호화
14) 사용자 인증:Digest 인증 방식, 무차별 대입 공격 방지
15) 네트워크 인증:802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
16) "동작 온도 / 습도:-40°C~+50°C,+74°C(최대) based on NEMA-TS 2(2.2.7),* 기동온도 -30°C 이상
0~95% RH(Non-condensing)"
17) 규격 인증:IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9)
18) 전원:PoE+(IEEE802.3at, Class4), 소비 전력:표준 24W, 최대 25.5W
19) 제품 사이즈 / 무게:ø158x293.3mm / 3.2Kg
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