[image: ]제품 사양서
MODEL : AI 6M 30배 네트워크 PTZ 카메라 (XNP-C8303RW)

1. 개 요
XNP-C8303RW는 최신 Wisenet7 Chipset 탑재한 30배 6M IR 와이퍼 네트워크 AI기반 객체자동추적 가능한 PTZ 카메라 입니다
2. 제 원 
1) 촬상 소자:1/2.8" CMOS, 
2) 해상도: 3328x1872, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
3) 최대 프레임레이트: H.265/H.264: 최대. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: 최대. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) (@6MP 최대. 5fps)
4) 초점거리: 5~150mm(30x) 줌렌즈 (digital 32x, total 960x zoom), Wise IR 200m
5) 화각: H: 57.42°(광각)~2.19°(협각) / V: 33.54°(광각)~1.25°(협각)
6) 포커스 제어:Oneshot AF, 포커스 저장
7) 팬 범위:360° 무제한, 팬 속도:프리셋 :  500°/sec, 수동: 0.024°/sec~250°/sec
8) 틸트 범위:110°(-20°~90°), 틸트 속도:프리셋. 350°/sec, 수동: 0.024°/sec~250°/sec
9) 지능형 분석:분류 가능한 객체: 사람/얼굴/차량/번호판
Attributes: 차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle), DetectionShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트:객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감)
분석 이벤트:디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지,충격 감지, 가상영역(나타남/사라짐)
SPM-4210 I/O box 연결시 오디오 감지, 음원 분류 지원
10) 물기 제거:지원(Wiper)
11) 자동추적:객체 자동추적(사람/차량), 타겟 고정 자동추적
12) OS / 펌웨어 보호:시큐어 부트, 펌웨어 전자서명, 펌웨어 암호화
13) 사용자 인증:Digest 인증 방식, 무차별 대입 공격 방지
14) 네트워크 인증:802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
15) 동작 온도 / 습도:-40°C~+55°C,+74°C(최대) based on NEMA-TS 2(2.2.7),* 기동온도 -30°C 이상 0~95% RH(Non-condensing)
16) 규격 인증:IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9)
17) 전원: HPoE(IEEE802.3bt, Class6, Type3, HPoE 인젝터 포함), 소비 전력:표준 26W, 최대 46W
18) 제품 사이즈 / 무게:ø184.9x318.8mm / 5.6Kg
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