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MODEL : AI 6MP 30배 IR 와이퍼 PTZ 카메라 (XNP-C8303RWG)

1. 개 요
XNP-C8303RWG는 최신 Wisenet7 Chipset 탑재한 30배 6M IR 와이퍼 네트워크 AI기반 객체자동추적 가능한 PTZ 카메라 입니다
2. 제 원 
1) 촬상 소자 : 1/2.8" CMOS, 
2) 해상도 : 3328x1872, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
3) 최대 프레임레이트 : H.265/H.264: 최대. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)
MJPEG: 최대. 30fps (@6MP 최대. 5fps)
4) 초점거리 : 5~150mm(30x) 줌렌즈 (digital 32x, total 960x zoom), Wise IR 200m
5) 화각 : H: 57.42°(광각)~2.19°(협각) / V: 33.54°(광각)~1.25°(협각)
6) 포커스 제어 :Oneshot AF, 포커스 저장
7) 팬 범위 : 360° 무제한, 팬 속도 : 프리셋 :  500°/sec, 수동: 0.024°/sec~250°/sec
8) 틸트 범위 : 110°(-20°~90°), 틸트 속도 : 프리셋. 350°/sec, 수동: 0.024°/sec~250°/sec
9) 지능형 분석 : 분류 가능한 객체: 사람/얼굴/차량/번호판
Attributes: 차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle), DetectionShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트:객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감)
분석 이벤트 : 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지,충격 감지, 가상영역(나타남/사라짐)
* SPM-4210 I/O box 연결시 오디오 감지, 음원 분류 지원
10) 물기 제거 : 지원(Wiper, 렌즈 히터)
11) 자동추적 : 객체 자동추적(사람/차량), 타겟 고정 자동추적
12) OS / 펌웨어 보호 : 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
13) 사용자 인증 : Digest 인증 방식, 무차별 대입 공격 방지
14) 네트워크 인증 : IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
15) 보안인증 : TPM with FIPS 140-2 level 2, IP카메라 보안 TTA Verified 인증
16) 동작 온도 / 습도 : -40°C~+55°C, +74°C(최대) based on NEMA-TS 2(2.2.7),
* 기동온도 -30°C 이상, 0~100% RH(Condensing) Air sheet를 통한 습도 제어
17) 규격 인증 : IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.7, 2.2.8, 2.2.9)
18) 전원 : HPoE(IEEE802.3bt, Class6, Type3, HPoE 인젝터 포함), 소비 전력 : 표준 26W, 최대 46W
19) 제품 사이즈 / 무게 : ø184.9x318.8mm / 5.6Kg
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