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MODEL : AI 8M 30배 네트워크 IR Wiper PTZ 카메라 (XNP-C9303RWG)

1. 개 요
XNP-C9303RWG는 최신 Wisenet7 Chipset 탑재한 30배 8M 네트워크 AI IR Wiper PTZ 카메라 입니다
2. 제 원 
1) 촬상 소자 : 1/2.8" CMOS, 
2) 해상도 : 3840x2160, 2592x1944, 2592x1464, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960,   
1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
3) 최대 프레임레이트 : H.265/H.264: 최대. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) 
MJPEG : 최대. 30fps (@8MP 최대. 5fps)
4) 최저조도 : 컬러: 0.1Lux(F1.6, 1/30sec) 흑백 : 0.01Lux(F1.6, 1/30sec), 0Lux(IR LED on)
5) 초점거리 : 5~150mm(30x) 줌렌즈 (digital 32x, total 960x zoom), Wise IR 200m
6) 화각 : H: 57.42°(광각)~2.19°(협각) / V: 33.54°(광각)~1.25°(협각)
7) 포커스 제어 : Oneshot AF, 포커스 저장
8) 팬 범위 : 360° 무제한, 팬 속도:프리셋 :  500°/sec, 수동: 0.024°/sec~250°/sec
9) 틸트 범위 : 110°(-20°~90°), 틸트 속도:프리셋. 350°/sec, 수동: 0.024°/sec~250°/sec
10) 지능형 분석 : 분류 가능한 객체: 사람/얼굴/차량/번호판
Attributes: 차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle), DetectionShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트: 객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감)
분석 이벤트 : 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지,충격 감지, 가상영역(나타남/사라짐)
* SPM-4210 I/O box 연결시 오디오 감지, 음원 분류 지원
11) 물기 제거 : 지원(Wiper, 렌즈 히터)
12) 자동추적 : 객체 자동추적(사람/차량), 타겟 고정 자동추적
13) OS / 펌웨어 보호 : 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
14) 사용자 인증 : Digest 인증 방식, 무차별 대입 공격 방지
15) 보안인증 : TPM with FIPS 140-2 level 2, IP카메라 보안 TTA Verified 인증
16) 네트워크 인증 : IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
17) 동작 온도 / 습도 : -40°C~+55°C, +74°C(최대) based on NEMA-TS 2(2.2.7),
* 기동온도 -30°C 이상, 0~100% RH(Condensing) Air sheet를 통한 습도 제어
18) 규격 인증 : IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.7, 2.2.8, 2.2.9)
19) 전원 : PoE++(IEEE802.3bt, Class6, Type3, 인젝터 포함), 소비 전력 : 표준 26W, 최대 46W
20) 제품 사이즈 / 무게:ø184.9x318.8mm / 5.6Kg
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