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MODEL : 8MP 31배 AI Focus PTZ 카메라 (XNP-C9310RG)

1. 개 요
XNP-C9310RG는 최신 Chipset 탑재한 31배 8M 공공기관용 IP카메라 보안 성능품질 TTA Verified Ver.1 인증을 획득한 네트워크 AI Focus PTZ 카메라 입니다
2. 제 원 
1) 촬상 소자:1/1.8" CMOS,
2) 해상도: 3840x2160, 2592x1944, 2592x1464, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
3) 최대 프레임레이트H.265/H.264: 최대. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: 최대. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) (@8MP 최대. 5fps)
4) 최저조도:컬러: 컬러: 0.06 Lux(F1.36, 1/30sec, 30 IRE)2, 흑백: 0.006 Lux(F1.36, IR LED Off), 0Lux (IR On)
5) 초점거리: 6.91 ~ 214.7mm(31x) 줌 렌즈 (digital 32x, total 992x zoom), 퀵 줌 지원,  Wise IR 250m
6) 화각: H : 60.6°(광각)~2.59°(협각), V : 35.1°(광각)~1.45°(협각), D : 68.8°(광각)~2.97°(협각)
7) 포커스 제어: Oneshot AF, 포커스 저장, 포커스 스캔, 와이즈 자동 포커스
8) 팬 범위:360° 무제한, 팬 속도:프리셋 :  프리셋: 550°/sec, 수동: 0.024°/sec~200°/sec
9) 틸트 범위:110°(90° ~ -20°), 틸트 속도: 프리셋: 550°/sec, 수동: 0.024°/sec~200°/sec
10) 지능형 분석:분류 가능한 객체: 사람/얼굴/차량/번호판
A. Attributes: 차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle), DetectionShot 지원
B. AI엔진 기반 분석 이벤트:객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감)
C. 분석 이벤트: 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지,충격 감지, 가상영역(나타남/사라짐)
SPM-4210 I/O box 연결시 오디오 감지, 음원 분류 지원
11) 물기 제거:지원(Spin dry, 렌즈 히터)
12) 자동추적:객체 자동추적(사람/차량), 타겟 고정 자동추적
13) OS / 펌웨어 보호:시큐어 부트, 펌웨어 전자서명, 펌웨어 암호화
14) 사용자 인증:Digest 인증 방식, 무차별 대입 공격 방지
15) 네트워크 인증:802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
16) 동작 온도 / 습도:-50°C~+55°C,+74°C(최대) based on NEMA-TS 2(2.2.7),* 기동온도 -30°C 이상 0~95% RH(Non-condensing)
17) 규격 인증: IP66/IP67, IK10, NEMA4X, Safety(UL, KC-SDOC), EMC(FCC, CE, VCCI, RCM, KC)
18) NEMA-TS 2(2.2.7, 2.2.8, 2.2.9),
19) 전원: HPoE(IEEE802.3bt, Class6, Type3, HPoE 인젝터 포함), 소비 전력:표준 23W, 최대 62W
20) 제품 사이즈 / 무게: ø188x264.9mm(ø7.40x10.47") / 4400g 
21) 공공기관용 IP카메라 보안 성능품질 TTA Verified Ver.1 인증 획득
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