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MODEL : 2M 32배 네트워크 IR PTZ 카메라 (XNP-L6322R)


1. 개 요
XNP-L6322R는 Wisenet5 Chipset 탑재한 32배 2M 네트워크 IR PTZ 카메라 입니다

2. 제 원 
1) 촬상 소자 : 1/2.8”CMOS
2) 해상도 : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
3) 초점거리 :  4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, F1.6(Wide)~F4.4(Tele), IR 100m
4) 최소 지근거리 :  Wide: 1.5m, Tele: 2m
5) 최저조도 컬러 :  0.05Lux(F1.6, 1/30초), 흑백 : 0.005Lux(F1.6, 1/30초)
6) 방향표시기 : 지원
7) 틸트 범위 : 110˚(90˚ ~ - 20˚)
8) 팬 속도 :  Preset: 700˚/sec, Manual: 0.024˚/sec~200˚/sec
9) 틸트 속도 :  Preset: 300˚/sec, Manual: 0.024˚/sec~200˚/sec
10) 프리셋 정확도 :  ±0.2˚ , PT correction
11) 영상 흔들림 보정 지원(자이로센서 내장)
12) 지능형분석 : Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Audio detection
13) Edge Storage  : Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 256GB
14) 인증 : IP66, IK10, NEMA4X 
15) 동작 온도 : -35˚~55˚C 
16) 전원 / 소비 전력  :  PoE+ / 표준: 14.7W, 최대 : 25.5W
17) 사이즈 / 무게 :  Ø158x293.3mm, 3.1Kg  
18) 포커스 조정 :  Oneshot AF, 포커스 저장
19) 보안 :  Basic  + 기기인증서(한화테크윈 Root CA)
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