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MODEL : 2M Anti-반달 돔 네트워크 카메라 (XNV-6011)


1. 개 요
XNV-6011은 컴팩트한 크기로 실외에서도 사용이 가능한 돔 카메라입니다. Wisenet5
칩셋을 탑재하여 H.265, WisestreamⅡ를 이용한 영상 압축효율이 개선되었으며 다양한
지능형영상분석(피플카운팅/히트맵 등) 기능을 이용하여 소형매장에서도 효율적인 모니터링이 가능합니다. 또한, 방진, 방수, 내충격 인증 획득으로 실외에서도 사용할
수 있는 제품입니다.

· H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원
· 최대 60fps@2메가픽셀(1920×1080)
· WiseStreamⅡ 영상 압축기술, WDR(150dB)
· LDC(렌즈왜곡보정), 픽셀카운터, IP66 방진/방수, IK10 내충격 인증
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2. 제 원 

1) 영 상
A. 촬상소자  : 1/2.8형 2M CMOS
총화소 1,945(H) x 1,109(V), 유효화소 1,945(H) x 1,097(V)
B. 최저조도  : Color 0.055Lux (1/30Sec, F2.0), B/W 0.055Lux (1/30Sec, F2.0)
C. 해상도    : 1920×1080 /1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 /800×448 
           /720×576 /720×480 /640×480 /640×360 /320×240
D. 프레임    : H.265/H.264 최대 60fps, MJPEG 최대 30fps
E. 영상출력  : CVBS(720×480, 설치용젠더), USB(마이크로USB B타입, 1280×720, 설치용)
2) 렌 즈
A. 초점거리  : 2.8mm 고정초점렌즈 (F2.0)
B. 화각      : H 112˚, V 62˚, D 130˚
C. 포커스 제어 : 수동 조작
3) 팬/틸트/회전
A. 범위      : 0°~175°(팬), 0°~59°(틸트), 0°~353°
4) 카메라 기능
A. D/N      : 자동(Electrical) / 컬러 / 흑백
B. 역광보정  : BLC, HLC, WDR(150dB)
C. 노이즈제거 : SSNR5(2D+3D필터)
D. 안개보정  : 지원
E. 지능형분석 : Tampering, 배회, 방향감지, 초점흐림감지, 안개감지, 가상선, 출/입, 나타남/사라짐,
            얼굴/움직임감지, 디지털 오토트래킹, 피플카운팅, 히트맵, 대기열관리
F. 기타      : LDC(렌즈왜곡보정, 5단계 조절), 영상흔들림보정, 픽셀카운터
5) 네트워크
A. 영상압축  : H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG
B. 동시접속  : 최대 20명(유니캐스트 적용시)
C. 동시전송  : 멀티스트리밍(최대 10개 프로파일)
D. 스마트압축 : 관심 영역 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원
E. Edge스토리지 : SD/SDHC/SDXC 슬롯(최대 256GB), NAS, 로컬 PC 녹화
F. 보안      : HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)인증, IP주소필터링, 사용자접속로그
G. S/W연동  : ONVIF ProfileS/G, SUNAPI 2.0(HTTP API), Wisenet 오픈플랫폼
H. 웹뷰어    : OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.10 ~ 10.12)
6) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -30℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하   * 기동온도 -20℃ 이상
B. [bookmark: _GoBack]인증      : KC, IP66(방진/방수), IK10/NEMA 4X(내충격)
C. 전원      : PoE(IEEE802.3af. Class3) 전용
D. 소비전력  : 6.5W(PoE)
E. 크기/무게  : 112.8mm(Ø)Ⅹ63.7mm(H), 420g
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