[image: ]제품 사양서

[bookmark: _GoBack]MODEL : 2M Anti-반달 돔 네트워크 카메라 (XNV-6012)


1. 개 요
XNV-6012은 컴팩트한 크기로 달리는 열차나 차량에서 사용이 가능한 Anti-반달 돔
카메라입니다. 진동에 대한 EN규격 획득으로 흔들림 없는 영상 모니터링이 가능합니다.
또한, Wisenet5 칩셋을 탑재하여 WisestreamⅡ를 이용한 영상 압축효율 개선, 지능형
영상분석(음원 분류, 초점흐림감지 외) 등의 스마트한 기능들이 추가되었습니다. 그리고
방진/방수/내충격 인증으로 실외에서도 문제없이 사용이 가능한 제품입니다.

· H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 및 WiseStreamⅡ 지원
· 2.4mm 고정초점렌즈, 진동저항 EN인증 획득
· 방진/방수/내충격 인증(IP66, IK10)
· 지능형 영상분석(음원분류, 디지털 오토트래킹, 가상선, 템퍼링 외)
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2. 제 원 

1) 영 상
A. 촬상소자   : 1/2.8형 2M CMOS
총화소 1,945(H) x 1,109(V), 유효화소 1,945(H) x 1,097(V)
B. 최저조도   : Color 0.04Lux (1/30Sec, F2.0), B/W 0.04Lux
C. 해상도     : 1920×1080 /1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 /800×448 
            /720×576 /720×480 /640×480 /640×360 /320×240
D. 프레임     : H.265/H.264 최대 60fps, MJPEG 최대 30fps
E. 영상출력   : USB(마이크로USB B타입, 1280×720, 설치용)
2) 렌 즈
A. 초점거리   : 2.4mm 고정초점렌즈 (F2.0)
B. 화각       : H 135.4˚, V 71.2˚, D 161.6˚
C. 포커스 제어 : 수동 조작
3) 팬/틸트/회전
A. 범위       : -5°~5°(팬), 0°~67°(틸트), -90°~90°(회전)
4) 카메라 기능
A. D/N       : 자동(Electrical) / 컬러 / 흑백 / 스케쥴
B. 역광보정   : BLC, HLC, WDR(150dB)
C. 노이즈제거 : SSNR5(2D+3D 노이즈필터)
D. 안개보정   : 지원
E. 오디오입력 : 마이크/라인/내장마이크 선택, 지원 전압(2.5VDC, 4mA), 임피던스(2K Ohm)
F. 지능형분석 : Tampering, 배회, 방향감지, 초점흐림감지, 안개감지, 가상선, 출/입, 나타남/사라짐,
            얼굴/움직임/오디오감지, 디지털 오토트래킹, 음원분류
G. 기타      : LDC(렌즈왜곡보정, 5단계 조절), 픽셀카운터, 영상흔들림 보정
5) 네트워크
A. 영상압축  : H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG
B. 동시접속  : 최대 20명(유니캐스트 적용시)
C. 동시전송  : 멀티스트리밍(최대 10개 프로파일)
D. 스마트압축 : 관심 영역 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원
E. Edge스토리지 : SD/SDHC/SDXC 슬롯(최대 256GB), NAS, 로컬 PC 녹화
F. 보안      : HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)인증, IP주소필터링, 사용자접속로그
G. S/W연동  : ONVIF ProfileS/G, SUNAPI(HTTP API), Wisenet 오픈플랫폼
H. 웹뷰어    : OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.10 ~ 10.12)
6) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -30℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하   * 기동온도 -20℃ 이상
B. 인증      : KC, IP66(방진/방수), IK10/NEMA 4X(내충격)
           EN55011:2009+A1:2010, EN50581:2012, EN61000-4-2:2009 외
C. 전원      : PoE(IEEE802.3af. Class3) 전용
D. 소비전력  : 6.5W(PoE)
E. 크기/무게  : 99mm(W)Ⅹ52mm(H)Ⅹ100mm(H), 295g
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