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MODEL : 차량용 2M 반달 고정 IR DOME 카메라(XNV-6022R)

1. 개 요
XNV-6022R은 고정 초점 카메라로서 자체 개발칩 내장하여 저조도 특성 및 전송이
향상되었으며, 이동 차량용 네트워크 IR DOME 카메라입니다.


2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 2M CMOS
2) 화소수       : 유효화소수 1945 x 1097
3) 최저조도     : 컬러 0.04 Lux(F2.0,1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED On)
4) 영상출력     : CVBS: 1.0Vp-p/75Ω Composite, 720x480(N) 설치용
5) 렌즈         : 초점거리 3.6mm, F2.0 H:94.8° V:49.3° D:114.3°
6) 야간가시거리 : 15m
7) 보정         : Day&Night, BLC, WDR, SSDR, SSNR5, 화이트발란스, LDC, 영상회전
8) 영상  회전   : 상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90도, 270도)
9) 지능형 분석  : 디포커스 감지, 방향감지, 움직임감지, 출입감지, 템퍼링, 가상선
10) 알람        : 동작탐지,네트워크 단절에 따른 FTP&E-Mail, 메모리녹화
11) 알람 트리거 : 지능형 분석, 네트워크 단절
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                  H.265/264 최대 60fps
13) WiseStream Ⅱ : 지원
14) 동시전송    : 멀티 스트리밍 (최대 10개 프로파일)
15) 오디오      : 내장마이크
16) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
17) 보안        : HTTPS(SSL)인증 방식, Digest 인증 방식, IP주소 필터링, 사용자 접속
 로그 기록, 802.1x인증방식(EAP-TLS,EAP-LEAP)
18) 동작환경    : -50℃ ~ +60℃/ Less than 90% 이하
19) 방진/방수   : IP66
20) 충격 대응   : IK10,NEMA4X
21) 전원        : PoE(Max 6.7W)
22) 외관        : 아이보리/메탈, 외형 Ø99x52x10mm, 무게 295g
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