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MODEL : 2M H.265 네트워크 IR 반달 DOME 카메라(XNV-6080RG)

1. 개 요
[bookmark: _GoBack]XNV-6080RG은 자체 개발칩을 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며, 세계 최대
WDR 성능 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 고화질 네트워크 TTA인증 DOME 카메라입니다.

2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 2메가픽셀 cmos 적용/총화소 1945x1109/유효화소1945x1097
2) S/N비        : 50dB/최저조도 컬러0.015Lux(F1.4,1/30sec),흑백 0Lux(IR LED On), 야간가시거리 50m
3) 렌즈         : 초점 2.8~12mm전동가변4.3배/최대구경비 F1.4~3.6/DC Auto iris,P-iris
4) 화각         : H:119.5°,V:62.8°,D:142.1°/H: 27.9°,V:15.7°,D:32.0°
                  팬틸트 회전범위 - 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°(수동제어)
5) 보정         : 역광BLC,HLC,WDR(150dB)/노이즈제거SSNR V, SSDR/Defog(자동,수동,off)
6) 동작탐지     : off,on / 프라이버시 기능 등 지원 
7)  W/B,Contrast : 화이트발란스 조정 / 콘트라스트 레벨 조정 지원
 8) 비디오/오디오 분석 : Tampering, Loitering, Directional Detection,Defocus Detection,
                         Fog Detection, VirtualLine, Enter/Exit, Appear / Disappear,
                         Audio Detection, Face Detection, Motion Detection,
                         Digital Auto Tracking, Sound Classification10)
                         알람입출력  : 입력 1개, 출력 1개 (알람입력, 동작 탐지, 비디오/오디오 분석 등)
9) 오디오       : G.711 / G.726 / 양방향
 10) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, 
FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour , LLDP, SRTP
 11) 웹뷰어      : 지원 OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12
권장 브라우저: Google Chrome
지원 브라우저: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit only), Apple Safari(Mac OS X only) 동시전송능력: 멀티스트리밍(10개 프로파일)
 12) 동작온습도  : -40°C ~ +55°C / 90% RH 이하
 13) 내충격대응 및 인증  : IP67/IP66/NEMA4X, IK10
 14) 전원        : PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC/ 
PoE: 최대 12.95W,12VDC: 최대 11.5W,24VAC: 최대 14W
 15) 외관        : 아이보리 / 알루미늄 Ø160xH118.5mm (Ø6.3x4.67"), 995g
 16) 기타        : 보안 HTTPS(SSL) 인증 방식,Digest 인증 방식,IP 주소 필터링,사용자 접속 로그 기록
802.1X 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP)
http://www.hanwha-security.com/
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