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MODEL : AI 2M 12X 줌 IR 반달돔 카메라(XNV-6123R)

1. 개 요
XNV-6123R은 12X 줌 카메라로서 자체 개발칩 내장하여 저조도 특성 및 전송이
향상되었으며, WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 고화질 네트워크
AI 12X IR 반달줌 카메라입니다.

2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 2M CMOS
2) 해상도       : 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 
800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
3) 최저조도     : 컬러: 0.03Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE), 
흑백 : 0.003Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on), 30/25fps
4) 렌즈         : 5.2~62.4mm(12x) 전동 가변 초점 렌즈(디지털 32x, 전체 384x)
H : 54.58°(광각) ~ 5.30°(협각), V : 32.19°(광각) ~ 3.00°(협각)
5) 야간가시거리 :  WiseIR 90m
6) 보정         :  Day&Night, BLC, HLC, WDR, SSDR, WiseNRⅡ(AI엔진 기반), SSNRⅤ, 
안개보정, 화이트발란스, LDC
7) 지능형 분석  : AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)
8) 알람         : 입력 1개/ 출력 1개
9) 스마트압축   : 수동(5개 영역), WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ(AI엔진 기반)
10) 스트리밍     : 유니캐스트(최대 20명) / 멀티캐스트, 멀티 스트리밍(최대 10개 프로파일)
11) 오디오       : 선택가능(마이크/라인 입력),라인출력
12) 동작환경     : -40°C~+60°C / 0~95% RH,* 기동온도 -30°C 이상,
 NEMA-TS 2(2.2.7)기준 최대 온도 : +74°C, GORE vent를 통한 습도 제어
13) 규격         : IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9), IK10+
14) 전원         : PoE+: 최대 19.5W, 12VDC: 최대 16.5W, Power redundancy failover
15) [bookmark: _GoBack]외관         : White / Aluminium /하드코어돔, Ø180x138mm / 2130g
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