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MODEL : Wisenet7 6M 네트워크 반달DOME 카메라 (XNV-8082R)

1. 개 요
XNV-8082R는 최신 Wisenet7 탑재 6M 해상도의 반달DOME 카메라 최적의 이미지를 제공합니다.  

2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 CMOS 
2) 최저조도     : 컬러 0.05Lux(F1.2, 1/30초), 흑백 0Lux
3) 렌즈         : 2.8~8.4mm(3x) 전동 가변 초점렌즈
4) 팬/틸트/회전 : 0˚~360˚ / -45˚~85˚ / 0˚~355˚
5) 보정기능     : Day&night/extreme WDR / SSNR V
6) 영상흔들림   : 자이로센서 내장
7) 지능형 분석  : 디포커스 감지, 방향 감지, 움직임 감지, 자동 추적, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지, 얼굴/상체 감지, 피플 카운팅, 대기열 관리, 히트맵
8) 알람 입출력  : I/O 포트 2개
9) 오디오       : 선택가능(마이크/라인입력)
	10) 비디오 압축 : H.265/H.264: Main/High, MJPEG, Unicast(20 users) / 
Multicast, Multiple streaming (Up to 10 profiles) 


11) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
12) 해상도      : 3328x1872,3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960,1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240, Wisestream Ⅱ 지원 
13) 동시전송    : Micro SD/SDHC/SDXC 2슬롯 512GB
14) 응용 인터페이스  : ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API), Wisenet open platform
15) 동작환경    : -50°C ~ +60°C / Less than 90% RH, 
[bookmark: _GoBack]16) 전원        : 12.95W(PoE), 12.5W(DC12V), 14.5W(AC24V)
17) 외관        : 사이즈 : Ø180x125mm / 무게 : 1.9kg
18) 기타        : End-to-End N/W 보안
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