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MODEL : Wisenet7 2M AI IR VANDAL DOME 카메라 (XNV-C6083R)

1. 개 요
XNV-C6083R는 최신 Wisenet7/AI 엔진 탑재 2M 해상도 개체 감지 카메라입니다.  
2. 제 원 
[bookmark: _GoBack]1) 촬상소자     : 1/2.8형 CMOS 
2) 최저조도     : 컬러 0.01Lux(F1.4, 1/30초), 흑백 0Lux
3) 렌즈         : 2.8~12mm(4.3x) 전동 가변 초점 렌즈
4) 팬/틸트/회전 : 0˚~360˚ / -45˚~75˚ / 0˚~355˚
5) 보정기능     : Day&night/extreme WDR / SSNR V
6) 영상흔들림   : 자이로센서 내장
7) 지능형 분석  : 
- AI엔진(NPU) 기반 분석 이벤트 : 개체감지(사람/얼굴/차량(자동차/트럭/버스/자전거/오토바이) /번호판),  IVA (가상선/영역, 출입 감지, 배회, 방향 감지, 침입 감지)
- 분석 이벤트 : 디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지, 발생/소멸 감지
8) 알람 입출력  : I/O 포트 2개
9) 오디오       : 선택가능(마이크/라인입력)
	10) 비디오 압축 : H.265/H.264: Main/High, MJPEG, 유니캐스트(최대 20명) / 멀티캐스트
멀티 스트리밍(최대 10개 프로파일, 3개 가상 채널 지원) 


11) 보안        : HTTPS(SSL) 인증 방식,Digest 인증 방식,IP 주소 필터링,사용자 접속 로그 기록 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2), 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA, 설치됨), Secure by default 인증, HTPM (Hanwha Trusted platform module),Secure OS/Boot/Storage, Verify firmware forgery
12) Edge Storage    : Micro SD/SDHC/SDXC 1슬롯 512GB
13) 응용 인터페이스  : ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API), Wisenet open platform
14) 동작환경    : -40 °C ~ 55 °C, 최대 : +60°C (intermittent), 0~95% RH(non-condensing) GORE vent를 통한 습도 제어, 
15) 전원        : 12.95W(PoE), 13.2W(DC12V)
16) 외관        : 사이즈 : Ø160x118mm / 무게 : 1.45kg
17) 기타        : IP66, IP67, NEMA4X, IK10
http://www.hanwha-security.com/
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