[image: ]제품 사양서

MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 32배줌 카메라 (XNZ-6320)


1. 개 요
XNZ-6320은 WiseNet5 칩셋이 적용되어 향상된 저조도 성능, WDR(150dB), 효율적인 네트워크 대역폭 개선 등 한화의 기술력이 집약된 모델로 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한 카메라이다. 

· H.265/H.264/MJPEG 영상압축
· 32배(4.44~142.6mm) 광학줌, 디지털 32배줌
· WDR(150dB), D&N(Electrical), Defog
· 지능형영상분석(소리, 얼굴검출, 발생/소멸, 안개감지, 충격감지)
· RS-485통신, microSD/SDHC/SDXC 메모리 2개 슬롯(최대512G)
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2. 제 원 
1) 촬상소자         : 1/2.8” 2.4M CMOS
 총화소수 1981(H) x 1288(V), 유효화소수 1944(H) x 1212(V) 
2) 비디오압축방식   : H.265, H.264, MJPEG
3) 해상도           : 1920×1080 / 1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768
                   800×600 / 800×448 / 640×480 / 640×360 / 320×240 / 320×180
4) 프레임레이트     : H.265/H.264 최대 60fps(모든 해상도)
                   MJPEG 최대 30fps(모든 해상도)
5) 최저조도         : Color 0.1Lux(1/30sec, F1.6, 50IRE), 0.0016Lux(2sec, 50IRE)
                   B/W   0.01Lux(1/30sec, F1.6, 50IRE)
6) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / 스케쥴
7) S/N비            : 50dB
8) 렌즈/마운트 타입 : DC(auto) Iris / Board-in type
9) 역광보정         : Off / BLC / HLC / WDR(150dB)
10) Defog            : Auto / Manual / Off 
11) 흔들림 보정      :  Off/On(Built-in Gyro)
12) 알람 입/출력     : 1 In / 2 Out
13) 오디오 압축방식  : G.711 / G.726 
14) 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸
15) 기타             : RS-485통신, microSD/SDHC/SDXC 2슬롯(최대512G)
16) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
17) 전원 및 소비전력 : DC 12V ±10%, PoE(Class3), 최대 6.7W
18) 크기 및 무게     : 96(W)Ⅹ76(H)Ⅹ143.5(D)mm, 578g
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