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MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 32배줌 카메라 (XNZ-L6320)


1. 개 요
XNZ-L6320은 향상된 저조도 성능, WDR(120dB), 효율적인 네트워크 대역폭 개선 등 한화의 기술력이 집약된 모델로 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한 카메라이다. 

· H.265/H.264/MJPEG 영상압축
· 32배(4.44~142.6mm) 광학줌
· WDR(120dB), Defog
· 지능형영상분석(얼굴감지, 발생/소멸, 안개감지, 출입감지)
· RS-485통신, microSD/SDHC/SDXC 메모리 1개 슬롯(최대256G)
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2. 제 원 
1) 촬상소자         : 1/2.8” 2.4M CMOS 유효화소수 1944(H) x 1212(V) 
2) 비디오압축방식   : H.265, H.264, MJPEG
3) 해상도           : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
4) 프레임레이트     : H.265/H.264 최대 60fps(모든 해상도)
                   MJPEG 최대 30fps(모든 해상도)
5) 최저조도         : Color 0.05Lux(1/30sec, F1.6), B/W 0.005Lux(1/30sec, F1.6)
6) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / 스케쥴
7) 렌즈/마운트 타입 : DC(auto) Iris 
8) 역광보정         : Off / BLC / HLC / WDR(120dB)
9) Defog            : 지원 
10) 흔들림 보정      :  지원
11) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out
12) 오디오 압축방식  : G.711 / G.726 
13) 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸
14) 기타             : RS-485통신, microSD/SDHC/SDXC 1슬롯(최대256G)
15) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
16) 전원 및 소비전력 : DC 12V ±10%, PoE(Class3), 최대 6.8W
17) [bookmark: _GoBack]크기 및 무게     : 72(W)Ⅹ63.9(H)Ⅹ135.4(D)mm, 480g
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